홈 페이지 개요 기본 조정 고급 조정 이미지 향상

작업 방법 용어집

특수 조정

T이미지 스캐닝을 위한 스캐너 조정에는 세 가지가 있습니다. 기본 조정(수동 조정)을 제외하고 binuscan IPM과 MagicMatch는 사용자가 스캔 이미지에서 특수 효과를 나타내기 위해 선택할 수 있는 조정입니다. | 참고할 항목을 누르세요. binuscan IPM MagicMatch 고밀도

binuscan IPM

binuscan IPM(Image Processing Machine)은 스캐너에서 볼 수 있는 모니터나 프린터의 최고 성능으로 색상, 해상도, 필터링을 자동으로 최적화하는 유틸리티입니다. 또한, MagicMatch에서 사용자는 프린터나 모니터의 원하는 성능을 제공하는 프로파일을 생성하거나 수정해야 합니다.

binuscan IPM 창은 binuscan IPM 엔진을 통해 구동되지만 강조 및 음영과 같은 일부 조정은 제거되거나 사용되지 않습니다. 하지만, 이미지 스캔에 세 가지 추가 스캔 모드를 제공합니다.

컬러를 회색으로 | 컬러를 CMYK B/W로 | 회색을 MYK B/W로
원본은 컬러 컬러 이미지를 그레이스케일로 변환합니다. 화면에 나타나는 이미지가 그레이스케일이어도 컬러 픽셀에 의해 묘사되며 256 그레이스케일 스캔 모드보다 컬러가 생생합니다. | 원본은 컬러 사용자가 얻는 이미지는 그레이스케일입니다. 하지만, 청록색, 자홍색, 노란색, 검정색으로 색상을 분리하기 위해 CMYK를 사용하는 것과 같이 네 가지 단계로 분리됩니다. 사용자가 얻는 이미지는 256 그레이스케일 스캔 모드보다 생생합니다. | 원본은 회색 사용자가 얻는 이미지는 그레이스케일입니다. 하지만, 청록색, 자홍색, 노란색, 검정색으로 색상을 분리하기 위해 CMYK를 사용하는 것과 같이 네 가지 단계로 분리됩니다. 사용자가 얻는 이미지는 256 그레이스케일 스캔 모드보다 생생합니다.

MagicMatch

MagicMatch는 Kodak KCMS 엔진을 통해 구동됩니다. 스캐닝 조정은 binuscan IPM의 조정과 거의 같지만 사용자는 프린터 프로파일을 선택하여 색상 매칭을 실행할 수 있습니다. 이 때, MagicScan은 시작 위치에서 목적 위치까지 데이터를 전달하는 방법을 제공하는 프린터 프로파일의 그룹을 구성합니다. 사용 중인 프린터와 가장 일치하는 프린터 프로파일을 풀 다운 메뉴에서 선택하십시오.

참고: 강조 및 음영과 같은 일부 조정은 제거되거나 사용할 수 없습니다.

ICC(International Color Consortium) 호환 프로파일을 사용하면 MagicScan으로 기존의 프로파일 그룹에 새로운 프린터 프로파일을 추가할 수 있습니다. 이 엔진은 Windows 시스템과 Macintosh의 ColorSync 시스템과 호환됩니다. 사용자의 컴퓨터 시스템에 프린터 프로파일을 설치하는 방법은 프린터에 제공된 설명서를 참고하십시오. MagicScan은 새롭게 프로파일이 설치된 후에 프린터 프로파일을 자동으로 갱신합니다. 이후에 MagicScan에서 프린터 프로파일 풀 다운 목록에서 이미지 출력 장치로 프린터 프로파일을 선택할 수 있습니다.

고밀도

"고밀도"의 기능은 같은 해상도로 스캔한 이미지의 그레이스케일 인지도와 수준을 효과적으로 향상시키는 것이다.

프린터 프로파일 풀 다운 목록

여기에서의 선택 작업은 색상 매칭 이후에 이미지를 보낼 출력 장치를 결정합니다. 즉, 스캔 이미지의 출력 대상을 선택할 수 있습니다.

다른 출력 장치가 다른 색상 조절 프로파일에 필요합니다. 출력 장치(프린터, 모니터)를 결정하고 스캔 이미지를 그 장치로 보내려면 해당 장치의 프로파일을 선택해야 합니다. 이후에 색상 매칭을 시작하여 스캔한 다음, 원본 이미지와 같은 이미지를 갖게 됩니다.

출력 장치 프로파일은 두 보드 종류, 모니터와 프린터로 나뉩니다. 컴퓨터 화면에 스캔 이미지를 표시하려면 프린터 없음을 선택하십시오. 그렇지 않으면, 프린터와 가장 일치하는 프린터 프로파일을 풀 다운 목록에서 선택해야 합니다. 이미지에 사용할 수 있는 가능한 모드는 다음과 같습니다:

프린터 없음: 프린터 프로파일 대신에 모니터를 사용합니다.

프로파일: 사용 가능한 프린터의 프로파일을 나열합니다.

이 메뉴는 MagicMatch 작업 모드가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.