홈 페이지 개요 기본 조정 고급 조정 특수 조정

작업 방법 용어집

이미지 향상

스캔 이미지의 화질을 높일 수 있습니다. MagicScan은 이미지에 강조 및 음영 설정, 이미지 곡선 조절, 이미지 중립화, 이미지 반전, 컬러 밸런스 변경 등과 같이 스캔 이미지를 수정할 수 있는 효과적인 기능을 제공합니다. 이미지 향상은 몇 개의 기능으로 구성됩니다. 이 기능은 모두 탭 대화 상자에 있습니다. 이 기능에 접근하려면 대화 상자의 위에 나와 있는 탭을 눌러 열 수 있습니다. 각 대화 상자의 위에는 원본과 향상된 이미지 ("샘플 1 & 2")의 썸네일 표시가 있습니다. 전체 이미지를 처리하기 않고 "샘플" 썸네일을 통해 미리 보기 이미지의 변경 효과를 볼 수 있습니다. 원본은 미리 보기 이미지의 썸네일 보기이고 "샘플 1 & 2" 는 향상 처리된 후의 이미지에 대한 썸네일 보기입니다. "샘플 1 & 2"로 향상된 두 이미지를 비교할 수 있습니다. 원하는 샘플을 눌러 필요한 이미지를 선택하고 "확인" 단추를 눌러 선택을 마무리합니다. 각 기능은 아래에 설명됩니다. 참고할 항목을 선택하고 마우스로 누르십시오. 해당되는 정보가 표시되고 사용자가 얻을 수 있는 이미지 효과를 보여줍니다. | 참고할 항목을 누르세요. 단계 조절 곡선 조절 중립화 색상 조절 컬러 밸랜스 반전

단계 조절

단계 조절 대화 상자는 이미지에 대한 밝기 단계의 분포를 보여줍니다. 수평 막대 아래에 있는 삼각형 조정기를 원하는 값으로 끌어 그래프의 좌표를 조절합니다. 왼쪽(검정색) 조정기는 음영 수준을 변경합니다. 오른쪽(흰색) 조정기는 강조 수준을 변경합니다. 중간(회색) 조정기는 중간 톤 수준을 변경합니다.

음영 및 강조 포인트를 변경하여 이미지의 상대적 음영과 강조 부분을 바꿀 수 있습니다. 음영 포인트는 가장 어두운 값, 강조 포인트는 가장 밝은 값을 표현합니다. 중간 톤 포인트는 특정 화면에 대한 감마 설정을 표현합니다. 그래프에서 음영 및 강조 스케일은 255 단위로 분할됩니다.

그러므로, 현재 음영 포인트보다 어두운 원본의 모든 픽셀은 향상된 이미지에서 완전히 검게 표시됩니다. 이와는 반대로, 현재 강조 포인트보다 밝은 원본의 모든 픽셀은 처리된 이미지에서 완전히 하얗게 표시됩니다.

강조 포인트를 200으로 설정하면 원본에서 200보다 크거나 같은 모든 픽셀은 처리된 이미지에서 완전히 하얗게 표현됩니다. 이와 같이, 음영 포인트를 200으로 설정하면 원본에서 200보다 작거나 같은 모든 픽셀은 향상된 이미지에서 완전히 검게 표현됩니다.

중간 톤은 모니터의 감마에 대한 상대적 단위입니다. 중간 톤의 범위는 0에서 255까지 입니다. 감마 곡선은 기하학적 연속입니다. 즉, 255 값에서 무한대가 됩니다. 중간 톤은 음영 및 강조 조건에 제한되며 그 값을 항상 초과할 수 없습니다. 그렇기 때문에, 음영 값이 0으로, 강조 값이 255로 설정되면 감마 값 1은 중간 톤 128 값과 같습니다. 이와 같이, 음영 값이 20(하한), 강조 값이 220(상한)으로 설정되면 감마 값 1은 중간 톤 120과 같습니다.

빨간색(R), 초록색(G), 파란색(B) 채널 단추를 선택하여, 그래프 좌표 변경의 효과를 단일 색상으로 제한할 수 있습니다. 또는, 마스터 채널을 선택하여 그래프를 세 채널에 모두 적용할 수 있습니다.

참고: 그레이스케일 이미지 형식을 사용하는 경우 RGB 읽기는 대화 상자에 나타나지 않습니다.

작업:

1. 향상 대화 상자를 열고 단계 조절 탭을 선택합니다.
2. 수정할 채널을 선택합니다.
* 그래프에서 모든 색상(빨강, 초록, 파랑)을 동시에 변경하려면 마스터를 선택합니다.
* 또는, 빨강, 초록, 파랑 중에 하나를 선택하여 해당 색상을 표현하는 그래프를 변경합니다.
* 또는, 그레이스케일 전용 스캐너의 경우 그레이스케일을 선택합니다.
3. 그래프에서 마우스 키로 검정색, 회색, 흰색 삼각 표시기를 눌러 강조, 중간 톤, 음영 값을 각각 변경합니다.
4. 변경 내용을 확인하고 원본 미리 보기 이미지와 비교하려면 "샘플 1" 썸네일을 눌러 향상된 이미지를 표시합니다.
5. 자세한 비교를 위해 두 번째로 이미지를 향상하려면 "샘플 2" 썸네일을 눌러 새로운 향상 이미지를 표시하고 "샘플 1"과 "샘플 2"를 비교합니다.

원본 | 샘플 1 | 샘플 2

변경 내용을 확인하려면 "확인"을 누르고 향상 대화 상자를 닫습니다. 변경 내용을 취소하려면 "취소" 단추를 누르고 대화 상자를 닫습니다. "자동" 단추를 누르면 소프트웨어가 강조와 음영 조절을 처리합니다.
곡선 조절

향상 탭 대화 상자에서 색조표를 선택합니다.

색조표는 강조, 중간 톤, 음영 수준을 조절하는 다른 방법입니다. 색조표 대화 상자를 열 때 대각 직선으로 구성된 색조표가 나타납니다. 기본값 색조표의 모든 포인트는 출력 음영, 중간 톤, 강조 밝기 수준이 입력 음영, 중간 톤, 강조 밝기 수준과 동일합니다.

색조표의 모양과 경사는 원본 이미지 입력과 출력 이미지 데이터 간의 밝기 수준 비율을 나타냅니다. 색조표 라인을 누르면 색조표 라인의 모양을 변경하기 위해 원하는 방향으로 끌 수 있는 "손모양" 커서가 나타납니다. 수평 축은 원본 입력 밝기를 나타내며, 수직 축은 향상된 밝기를 나타냅니다. 각 값의 범위는 0에서 255까지 입니다.

원본 대각선 위에 볼록한 모양으로 곡선을 변경하면 향상된 이미지가 원본보다 밝아 집니다.

| 일반 이미지 | 밝아진 이미지

이와 반대로, 원본 대각선 아래에 오목한 모양으로 곡선을 변형하면 향상된 이미지는 원본보다 어두워 집니다.

| 일반 이미지 | 어두워진 이미지

또한, 색상 구성 요소가 지배하도록 이미지 색상을 반전하려면 음의 기울기에서 양의 기울기로 대각선의 경사를 변경하십시오. 즉, 대각선은 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 그려집니다.

| 일반 이미지 | 반전된 이미지

작업:

1. 색조표를 눌러 색조 매핑을 위해 향상 대화 상자를 표시합니다.
2. 색조표 곡선을 누르면 위에서 설명한 대로 곡선의 모양을 변경하기 위해 끌 수 있는 조정기가 나타납니다.
3. 저장을 눌러 자용자 정의 설정으로 변경 내용을 저장합니다. 다른 이름으로 저장 대화 상자가 단추의 선택에 따라 나타납니다. 사용자 정의 곡선의 이름을 입력하고 "확인" 단추를 누릅니다.
4. 또는, "올리기" 단추를 눌러 이전에 저장된 색조표를 올립니다. 열기 대화 상자가 나타나 원하는 파일을 열 수 있습니다.
5. 또는, "재설정" 단추를 눌러 원본과 같이 기본값 대각선으로 색조표를 복원합니다.
6. 그래프 단추를 눌러 변경된 그래프를 표시합니다.
7. "확인" 단추를 눌러 모든 변경 내용을 확인하고 "취소" 단추를 눌러 저장되지 않은 모든 변경 내용을 취소합니다.

중립화

스캔 이미지가 원하지 않는 빛깔로 채색되는 경우가 있습니다. 이런 문제를 수정하기 위해 중립화 단추를 누르면 색상 조절 휠(색상 조절 색 휠과 유사함)이 나타납니다.

샘플 1 또는 2의 미리 보기 이미지에서 스레이스케일 또는 흑백 픽셀을 선택하고 분리기 커서를 사용하여 누릅니다. 전체 이미지가 채색 없이 원본 이미지로 복원됩니다. 그레이스케일과 흑백 픽셀은 일반적으로 잘못 채색된 스캔 이미지와 비교하기 위한 표준 값입니다. 이런 방식으로 이미지를 수정할 수 있습니다.

작업:

1. 향상 도구 대화 상자에서 중립화 탭을 선택합니다.
2. 선택기를 누릅니다.
3. 선택기를 샘플 1 또는 2에 놓고 원하는 픽셀을 누릅니다. 이미지가 다시 채색됩니다.
4. 마우스 단추를 누른 채로 샘플 그래픽 위로 이동하여 원하는 점을 선택하면, 샘플 이미지가 동시에 갱신됩니다. 올바른 부분이 선택되면 언제라도 마우스 단추를 놓을 수 있습니다.
5. "확인" 단추를 눌러 모든 변경 내용을 확인하거나 "취소" 단추를 눌러 저장되지 않은 모든 변경 내용을 취소합니다.

선택기의 사용을 중단하려면 마우스로 샘플 밖을 누릅니다.
색상 조절

이 옵션을 사용하면 특정 색상의 채도 또는 희석에 의한 색상 분포를 조정할 수 있습니다.

대화 상자는 휠에 연속 색 스펙트럼을 표시합니다. 휠의 특정 영역을 누르면 "샘플 1"이 분포를 구성하는 특정 빛깔로 변경됩니다.

작업:

1. 색상 휠 아래의 밝기 표시줄 밑에 삼각형을 조절하여 색상의 밝기를 설정합니다.
2. 색상 휠에서 원하는 부분을 커서로 끌어 원하는 색조와 채도를 선택합니다.
3. 원본과 같이 기본값 대각선으로 복원하려면 "재설정" 단추를 누릅니다.
4. "확인"을 눌러 모든 변경 내용을 확인하거나 "취소" 단추를 눌러 저장되지 않은 모든 변경 내용을 취소합니다.

컬러 밸런스

이 옵션을 사용하면 컬러 이미지에서 색 혼합을 변경할 수 있습니다. 또한, 특정 색상을 강조하거나 원치 않는 색상을 줄일 수도 있습니다.

대화 상자에서 음영, 강조, 중간 톤 체크 상자를 선택하여 세 단계 다른 밝기로 컬러 밸런스의 변화를 집중할 수 있습니다. 색상 표시줄의 삼각형 이동줄로 3 색상(RGB) 채널 중에 하나 이상에서 컬러 밸런스를 조절할 수 있습니다.

작업:

1. 컬러 밸런스 단추를 눌러 컬러 밸런스에 대한 향상 대화 상자를 표시합니다.
2. 음영, 중간 톤, 강조 체크 상자를 선택하여 스펙트럼의 색상을 수정합니다.
3. 색상 표시줄 중에 하나의 삼각 이동줄을 눌러 원하는 위치로 이동합니다. 다른 방법으로, -100에서 100 사이의 값을 색상 표시줄 옆의 편집 상자에 입력합니다.
4. "재설정" 단추를 눌러 색조표를 원본과 같은 기본값 대각선으로 복원합니다.
5. "확인"을 눌러 모든 변경 내용을 확인하거나 "취소" 단추를 눌러 저장되지 않은 모든 변경 내용을 취소합니다.

반전

이 기능은 원본의 각 색상이 보색으로 교환되도록 모든 톤 값을 반전합니다. 이 효과는 색조표를 사용하여 이미지의 색조를 반전하는 것과 비슷합니다.

일반 이미지 | 반전된 이미지