#### Calibration/Correction des couleurs Permet d'affiner les couleurs de vos images numérisées de sorte qu'elles correspondent au plus près à celles de vos originaux. VistaScan propose trois types de calibration des couleurs : Ajuste automatiquement (Aucun), Binuscan IPM et MagicMatch. Le dernier offre des options ON/OFF et une Liste de profils. Si vous sélectionnez MagicMatch, la Liste de profils affiche les profils de calibration applicables que MagicMatch utilise pour le rendu de l'image définitive. Si vous ne choisissez pas de profil d'imprimante ou de calibration, MagicMatch calibre l'image pour l'affichage sur écran. MagicMatch n'est effectif qu'en mode couleur. Avec ce type de calibration des couleurs, les fonctions Niveau/Courbe et Ajustement/Balance de couleur doivent être désactivées. L'option par défaut est Ajuste automatiquement (Aucun). #### Afficher la règle La commande Afficher la règle affiche ou masque les règles qui bordent les côtés gauche et supérieur de la fenêtre Aperçu. Ces règles correspondent à celles de la vitre de votre scanner. La commande Masquer la règle supprime la règle. Vous pouvez modifier l'unité de la règle en cliquant sur la règle avec le bouton gauche de la souris. #### Conseil d'aide Activez cette case à cocher pour afficher le Conseil d'aide, c'est-à-dire le texte descriptif, associé à chaque partie d'un graphique ou d'une boîte de dialogue lorsque vous déplacez le curseur. [Précédent][Destination de numérisation][Informations scanner]