# システムのファイン・チューニング

最適なパフォーマンスのために ServeRAID 設定をファイン・チューニングする時には、 サーバーで実行する予定のアプリケーションを考慮してください。ServeRAID 設定は通常、 サーバー・ワークロードまたはそのサーバーを使用するユーザーの数ではなく、サーバーで実行するアプリケーションの タイプについて注意する必要があります。意思決定を行なうためには、アプリケーションの設計、特に、入出力の振る舞いを調べる必要があります。

ServeRAID コントローラーを構成するときには、ユーザーのサーバー・アプリケーション環境は 以下の項目に影響を与えます。

- ユーザー・サーバーで選択する RAID レベル
- コントローラーのストライプ単位サイズ設定
- ライト・バック・キャッシュ・モード設定

## 詳細

- RAID レベルの選択
- アプリケーション環境グループの参照
- 論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明
- 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更
- 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明
- 物理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更 (アクション)
- ストライプ単位サイズの説明
- ストライプ単位サイズの変更 (アクション)
- 適応先読みキャッシュ・モードの説明
- 先読みキャッシュ・モードの使用可能または使用不可の説明
- 先読みキャッシュ・モードを使用可能 / 使用不可 (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1024-SRM-00-00-JP