# 追加論理ドライブの作成

このアクションを使用して、既存の構成に追加論理ドライブを作成します。 ServeRAID サブシステムを構成したが、アレイに空き領域を残した場合には、 空き領域を使用した追加論理ドライブの作成にこのアクションを使用することができます。

1. ツリーで、以下のいずれかをクリックします。
   - 論理ドライブを作成したい (アレイ) または (スパン・アレイ)。
   - 論理ドライブを作成したいアレイを 含む (コントローラー)。
2. 「論理ドライブの作成」を右クリックします。このツリー・オブジェクトに複数のアレイが 含まれる場合には、論理ドライブを作成したいアレイを右クリックします。
   構成ウィザードが「論理ドライブの作成」ウィンドウでオープンします。
3. 論理ドライブを作成します。
4. 構成のサマリーをレビューして構成を適用します。

用語集 | 索引 | 目次

x-0312-SRM-00-00-JP