# コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] からホットスペア・ドライブを削除できません。
コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] からスタンバイ・ホットスペア・ドライブを削除できませんでした。

## 説明:

ハードウェア・エラーが起こったために、ホットスペア・ドライブまたはスタンバイ・ホット スペア・ドライブを削除できませんでした。

## 処置:

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

問題が残るならば、指定ドライブを交換してください。

用語集 | 索引 | 目次

x-0013-SRM-00-00-JP