# リモート・システムの追加

このアクションを使用してシステムに接続し、システム情報を検索します。

注: このアクションは、始動可能 CD モードであるか、あるいはプラグイン・アプリケーションとして ServeRAID マネージャーを使用する時には使用できません。

ヒント: リモート・システムを追加する前に、そのリモート・システムで ServeRAID マネージャーが実行されていることを確認してください。 リモート・システムでマネージャーが実行されていない場合には、エラーとなります。

1. 「リモート」 「リモート・システムの追加」をクリックするか、あるいはツールバーからアイコンをクリックします。"リモート・システムの追加"ウィンドウが現れます。
2. リモート TCP/IP ホスト名またはアドレスを入力します。
3. リモート・システムの始動ポート番号を入力します。デフォルト・ポート番号は 34571 です。
4. リモート・システムでセキュリティーが使用可能になっている場合には、自分の名前およびパスワードを入力します。
   注: パスワードは大文字小文字の区別をします。
   セキュリティーが使用不可になっている場合には、ステップ 6 に進んでしてください。(デフォルトでセキュリティーが使用可能になります。)
5. ユーザー名およびパスワードを保管したい場合には、ユーザー名/パスワードの保管ボックスを選択してください。 一度リモート・システムに正常に接続したら、ServeRAID マネージャーはホスト名とともにこの情報をファイルに保管します。したがって、このマネージャーを実行するたびに自分のユーザー名およびパスワードを入力する必要はありません。
6. 「接続」をクリックします。

## 詳細

- リモート・システムの追加の失敗
- リモート・システムの正常な追加
- リモート・アクセス設定の指定
- リモート・システムの除去

用語集 | 索引 | 目次

x-0300-SRM-00-00-JP