# コントローラー [番号] の論理ドライブ [番号] がブロックされています。

## 説明:

ServeRAID コントローラーがアレイで再構築操作を実行するときには、 RAID レベル-1 および RAID レベル-5 の論理ドライブに保存されたデータを再構築します。ただし、 ServeRAID コントローラーはそのアレイの RAID レベル-0 論理ドライブに保存されたデータを再構築することはできません。 RAID レベル-0 論理ドライブのデータは、そのアレイが有効であることを ServeRAID コントローラーが検出するときにはブロックされますが、そのデータは損傷している可能性があります。

## 処置:

再構築が完了したら、論理ドライブをアンブロック してください。 テープからデータを復元してください。

用語集 | 索引 | 目次

x-0029-SRM-00-00-JP