# 論理ドライブ・スペースの増加

このアクションを使用して、 1 つ、 2 つ、または 3 つの物理ドライブを既存のアレイに追加することができるので、アレイで論理ドライブのサイズを拡張することができます。 論理ドライブ領域を増加するときには、 ServeRAID マネージャーが論理ドライブを移行して、ちょうどノートブックに用紙を追加するように、論理ドライブは追加のスペースを増やすことができます。

アレイを作成すると、論理ドライブはそのアレイのすべての物理ドライブにまたがってストライプされます。既存のアレイで論理ドライブのサイズを増加するには、追加の物理ドライブを定義してアレイに追加します。次に、ServeRAID マネージャーで論理ドライブを移行すると、既存および新規の物理ドライブにデータがまたがってスプレッドされます。

注: (クラスターおよび フェールオーバー構成のみ。)論理ドライブは、論理ドライブの移行中は フェールオーバーしません。

1. ツリーで、(アレイ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの移行 論理ドライブ・スペースの増加」を右クリックします。構成ウィザードが「アレイの作成」ウィンドウでオープンします。
3. 物理ドライブにアレイを追加します。 完了したら「次」をクリックします。 「構成のサマリー」ウィンドウがオープンされます。
4. 新しい構成をレビューして適用します。
5. 論理ドライブの移行が完了したら、 新規追加論理ドライブ・スペースを使用するための追加パーティションを作成します。 サーバーが Microsoft(R) Windows(R) システムの場合、新規取得論理ドライブ・スペースで 既存のパーティションのサイズを拡張することができます。

## 詳細

- 例: 論理ドライブ・スペースの増加
- 論理ドライブ上のパーティションの拡張

用語集 | 索引 | 目次

x-0326-SRM-00-00-JP