# 論理ドライブの同期

コントローラーで自動同期がサポートされていない場合には、 このアクションを使用して、新規 RAID レベル-5、5E、および 50 論理ドライブを作成後に 手動で同期させる必要があります。

データ・スクラブが使用不可になっているか、コントローラーのファームウェアがデータ・スクラブを サポートしない場合には、このアクションを使用して論理ドライブを毎週手動で同期させることを 検討してみてください。

手動同期は時間がかかる操作です。手動同期が完了するまで、 コントローラー上の他のアクションを実行することはできません。 手動同期が完了するまで、サーバーをオフにしないでください。

論理ドライブを同期するには、次のようにしてください。

1. ツリーで、 (論理ドライブ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの同期」を右クリックします。
3. 確認するには「はい」をクリックします。ServeRAID マネージャーは、ステータス・バーに進行状況を表示します。

## 詳細

- 論理ドライブの同期の説明

用語集 | 索引 | 目次

x-0354-SRM-00-00-JP