# ServeRAID マネージャー・インターフェース > ステータス・バーの使用

注: 始動可能 CD モードでは グラフィックスが適切に表示されない場合があります。

ステータス・バーは以下の情報を左から右に表示します。縦線は、左右にドラッグしてステータス・バー情報の表示に合わせて調整することができます。

| 管理システム全体のステータス・アイコン。 アイコンは、ツリーに表示される管理システム・アイコンと同じです。 テキストは、 ServeRAID マネージャーがシステム上で問題を検出したかどうかを記述します。
注: 管理システム・ステータス・テキスト全体を表示するには、縦線を調整する必要があります。

現行ツリー・パス。選択したツリー・アイコンのツリー・パス位置を 報告します。 |

進行状況。 以下の操作を行う論理ドライブが入った 1 つまたは複数のコントローラーが、 現在選択されているシステムに存在する場合には、この区画にラベル付けされた進行状況が表示されます。 再構築 移行 同期 (フォアグラウンドまたはバックグラウンド) 圧縮または復元 (RAID レベル-5E のみ) FlashCopy 進行中のアクションがない場合には、この区画は空です。進行状況は、コントローラー番号および論理ドライブ番号でラベル付けされます。 複数のコントローラーでいずれかの操作を行う場合には、選択されたコントローラーの進行状況がこの区画に 表示されます。

## 詳細

- ServeRAID マネージャー・インターフェースの制限
- アクセス可能性とは?
- メニュー・バー
- ツールバー
- ツリー
- メイン画面区画
- イベント・ビューアー

用語集 | 索引 | 目次

x-1085-SRM-00-00-JP