# ストライプ単位サイズのファイン・チューニング

新規コントローラーのストライプ単位サイズは工場出荷時に 8 KB に設定されています。この設定を 変更する必要がある場合には、論理ドライブにデータを保管する前にストライプ単位サイズを変更しなければなりません。 論理ドライブにデータを保管した後は、その論理ドライブ内のデータを破棄しないで ストライプ単位サイズを変更することはできません。

注: ストライプ単位サイズの設定を 変更するためには、ServeRAID マネージャーを始動可能 CD モードで使用する必要があります。

環境 | ストライプ単位サイズ
グループウェア (Lotus Notes または Exchange など) | 16 KB
トランザクション処理データベース | 16 KB
意思決定支援データベース | 16 KB
シン・クライアント環境 | 8 KB
ファイル・サーバー (Microsoft(R) Windows NT(R)、Windows 2000、Novell NetWare) | 16 KB
ファイル・サーバー (その他) | 8 KB
Web サーバー | 8 KB
その他 | 8 KB

## 詳細

- ストライプ単位サイズの変更 (アクション)
- システムのファイン・チューニング

用語集 | 索引 | 目次

x-1056-SRM-00-00-JP