# 例: 空き領域の増加

3 つの物理ドライブをもつアレイを作成します。次にアレイで論理ドライブを 2 つ (1 および 2 と ラベル付けされる) 作成すると、使用可能な空き領域がなくなります。論理ドライブ・ストライプは以下と類似しています。

その後、アレイに別の論理ドライブを作成することを決めます。最初に、 物理ドライブをアレイに追加することによって、空き領域を作成しなければなりません。

物理ドライブをさらに 2 つアレイに追加する場合には、論理ドライブは移行すると 5 つすべてのドライブに またがってストライプされます。ServeRAID マネージャーは物理ドライブ上の各ブロックのサイズを減少させて、論理ドライブのサイズを保持します。論理ドライブのスペースは増加しないので、 各物理ドライブ (3 としてラベル付けされる) の下部分にまたがって空き領域ができます。

操作が完了したら、「論理ドライブの作成」を使用して空き領域に新規論理ドライブを 作成します。

空き領域を増加するときには、物理ドライブの合計がそのアレイに許可されている物理ドライブの最大数を超えない限り、 3 つまでの物理ドライブを追加することができます。アレイに入れることができる物理ドライブの最大数は、コントローラーのストライプ単位サイズによって限定されます。

## 詳細

- ストライプ単位サイズの説明
- 基本アレイの作成の説明
- 論理ドライブの作成の説明
- 論理ドライブの作成 (アクション)
- 空き領域の増加 (アクション)

用語集 | 索引 | 目次

x-1027-SRM-00-00-JP