# ドライブの識別

選択したハードウェアと関連したライトが点滅しているので、サーバーのハードウェアを識別することができます。

1. 以下のもの以外のツリー・オブジェクトをクリックします。
   (管理システム)
   (システム)
   (CD-ROM ドライブ)
   (テープ・ドライブ)
   (取り外し可能メディア・ドライブ)
2. 該当する「識別」を右クリックします。

   以下に応じて、 ServeRAID マネージャーはコマンドをファームウェア (マイクロコード) に送信し、 一つまたは複数の物理ドライブ・ライトの点滅を開始します。

   - 選択されたツリー・オブジェクト
   - 項目およびそのサブシステムが筐体装置によってすべて制御されているかどうか
3. ドライブ・ライトの点滅を停止するには、「OK」をクリックします。

## 詳細

- ユーザー・システムを処理する識別の使用

用語集 | 索引 | 目次

x-0322-SRM-00-00-JP