# ポート番号 [番号] のホスト名 [番号] に接続できません。

## 説明:

ServeRAID マネージャーがリモート・システムの ServeRAID マネージャー・クライアントと通信できませんでした。

## 処置:

1. ServeRAID マネージャー・エージェントおよびコンソールがリモート・システムで実行されていることを確認してください。
2. "リモート・システムの追加" ウィンドウでリモート・システム用に指定されているポート番号がリモート・システム上の値と一致していることを確認してください。リモート・システム上のポート番号は、そのシステムで実行されている ServeRAID マネージャーに進んで、次のことを実行することによって確認できます。
   1. 「ファイル」 「ユーザー設定の変更」をクリックします。 「ユーザー設定の変更」ウィンドウがオープンします。
   2. 「リモート・アクセス設定」をクリックします。
   3. ポート番号の値を確認します。
3. 次のことを確認してください。
   1. リモート・システムがオンになっている。
   2. ローカルおよびリモート・システムの両方がネットワークに接続されている。
   3. TCP/IP ネットワーキング・サポートがローカルおよびリモート・システムの両方に構成されている。
   4. ネットワークが機能している。

注: ローカル ServeRAID マネージャーが複数のネットワーク・カードをもっているリモート・システムに接続する場合は、ローカル ServeRAID マネージャーはそのリモート・システムに接続するためのホスト名を使用しなければなりません。

用語集|目次

x-0051-SRM-00-00-JA