# 構成をドライブ (複数) からコントローラー [番号] にコピーできません。

## 説明:

- コントローラーに接続されている物理ドライブには構成はありません。
- コントローラーに接続されている物理ドライブ (複数) はありません。

## 処置:

コントローラーに物理ドライブが接続されていて、物理ドライブに有効なコントローラー構成が含まれている場合は、以下の手順を完了してください。

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

問題が残るならば、構成データが消失しています。ServeRAID マネージャーを使用してコントローラーを再構成してください。

用語集|目次

x-0001-SRM-00-03-JA