# リモート・システムの追加

注: このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. 始動可能 CD モードの ServeRAID マネージャー
2. プラグイン・アプリケーションとしての ServeRAID マネージャー

このアクションを使用してシステムに接続し、システム情報を検索します。

ヒント: リモート・システムを追加する前に、そのリモート・システムで ServeRAID マネージャーが実行されていることを確認してください。リモート・システムでマネージャーが実行されていない場合は、エラーとなります。

1. 「リモート」「リモート・システムの追加」をクリックするか、あるいはツールバーからアイコンをクリックします。"リモート・システムの追加"ウィンドウが表示されます。
2. リモート TCP/IP ホスト名またはアドレスを入力します。
3. リモート・システムの始動ポート番号を入力します。デフォルト・ポート番号は 34571 です。
4. リモート・システムでセキュリティーが使用可能になっている場合は、自分の名前およびパスワードを入力します。
   注: パスワードは大文字小文字の区別をします。
   セキュリティーが使用不可になっている場合は、ステップ 6 に進んでしてください。(デフォルトでセキュリティーが使用可能になります。)
5. ユーザー名およびパスワードを保管したい場合は、ユーザー名/パスワードの保管ボックスを選択してください。一度リモート・システムに正常に接続したら、ServeRAID マネージャーはホスト名とともにこの情報をファイルに保管します。したがって、このマネージャーを実行するたびに自分のユーザー名およびパスワードを入力する必要はありません。
6. 「接続」をクリックします。

## 詳細

- リモート・システムの追加の失敗
- リモート・システムの正常な追加
- リモート・アクセス設定の指定
- リモート・システムの除去

用語集|目次

x-0300-SRM-00-02-JA