# 論理ドライブ・スペースの増加

注: このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、1 つ、 2 つ、または 3 つの物理ドライブを既存のアレイに追加することができるので、アレイで論理ドライブのサイズを拡張することができます。 論理ドライブ領域を増加するときは、 ServeRAID マネージャーが論理ドライブを移行して、ちょうどノートブックに用紙を追加するように、論理ドライブは追加のスペースを増やすことができます。

アレイを作成すると、論理ドライブはそのアレイのすべての物理ドライブにまたがってストライプされます。 既存のアレイで論理ドライブのサイズを増加するには、追加の物理ドライブを定義してアレイに追加します。 次に、ServeRAID マネージャーが論理ドライブを移行し、既存および新規の物理ドライブにデータが展開されます。

注: (クラスターおよびフェイルオーバー構成のみ) 論理ドライブは、論理ドライブの移行中はフェイルオーバーしません。

1. ツリーで、(アレイ) をクリックします。
2. 「論理ドライブの移行 論理ドライブ・スペースの増加」を右クリックします。構成ウィザードが「アレイの作成」ウィンドウでオープンします。
3. 物理ドライブにアレイを追加します。 完了したら「次」をクリックします。「構成のサマリー」ウィンドウがオープンされます。
4. 新しい構成をレビューして適用します。
5. 論理ドライブの移行が完了したら、新規追加論理ドライブ・スペースを使用するための追加区画を作成します。 サーバーが Microsoft Windows システムである場合、新規取得した論理ドライブ・スペースで既存の区画のサイズを拡張することができます。

## 詳細

- 例: 論理ドライブ・スペースの増加
- 論理ドライブ上の区画の拡張

用語集|目次

x-0326-SRM-00-02-JA