# ServeRAID ソフトウェア機能

ServeRAID ソフトウェアは、以下のコントローラーで使用できます。 ほとんどのコンポーネントおよび機能は、ServeRAID コントローラーでのみ使用可能です。

ServeRAID 機能 | オンボード RAID コントローラー | ServeRAID-5i | ServeRAID-4
ServeRAID ROM 更新ウィザード | いいえ | はい | はい
ServeRAID マネージャー | はい | はい | はい
ServeRAID ミニ構成プログラム | いいえ | はい | はい
IPSSEND | いいえ | はい | はい
IPSSEND FlashCopy 機能 (Windows XP Professional、Windows 2000、および Windows NT のみ) | いいえ | いいえ | はい
IPSMON (NetWare のみ) | いいえ | はい | はい
クラスター (Windows NT および Windows 2000 のみ) | いいえ | いいえ | はい
フェイルオーバー (Windows NT および Windows 2000 のみ) | いいえ | いいえ | はい
RAID レベル-1 | はい | はい | はい
RAID レベル-0、RAID レベル-1E、RAID レベル-5 | いいえ | はい | はい
RAID レベル-5E | いいえ | いいえ | はい
RAID レベル-x0 | いいえ | はい | はい

ServeRAID 機能 | ServeRAID-3 | ServeRAID-II
ServeRAID ROM 更新ウィザード | はい | はい
ServeRAID マネージャー | はい | はい
ServeRAID ミニ構成プログラム | はい | はい
IPSSEND | はい | はい
IPSSEND FlashCopy 機能 (Windows XP Professional、Windows 2000、および Windows NT のみ) | はい | はい
IPSMON (NetWare のみ) | はい | はい
クラスター (Windows NT および Windows 2000 のみ) | はい | はい
フェイルオーバー (Windows NT および Windows 2000 のみ) | はい | はい
RAID レベル-1 | はい | はい
RAID レベル-0、RAID レベル-1E、RAID レベル-5 | はい | はい
RAID レベル-5E | はい | いいえ
RAID レベル-x0 | いいえ | いいえ

用語集|目次

x-1089-SRM-00-03-JA