# 論理ドライブの移行の構成の確認

以下のように構成サマリーを使用して、 ServeRAID マネージャーが変更済みアレイとその論理ドライブの構成に対して行うすべての変更を検討して、移行を開始するか、後の日時にスケジュールします。

1. 「構成のサマリー」ウィンドウに表示された情報を検討します。 新しい構成による論理ドライブおよび空き領域への影響が説明されます。 構成を変更するには、「戻る」をクリックします。

   注:
     1. 構成の別のビューのツリーを拡張することができます。
     2. 構成に関する追加の情報および警告が、イベント・ビューアーに表示されます。
2. 「適用」をクリックして移行を開始します。 新規構成を適用するかどうかを聞いてきたら「はい」をクリックします。

   論理ドライブの移行の構成を取り消す場合は、「キャンセル」をクリックします。

   注: 論理ドライブの移行は処理に時間がかかります。 移行が完了するまで、影響を受けるコントローラー上で他のアクションを実行することはできません。 ServeRAID マネージャーはステータス・バーに進行状況を表示します。 移行が完了すると、構成は ServeRAID コントローラーおよび物理ドライブに保管されます。

3. 「スケジュール」をクリックして、 移行を後の日時にスケジュールします。 ServeRAID マネージャーが「移行スケジューラー」ペインを表示します。
   - カレンダー表示で、タスクを実行する日、月、年、および時刻を選択します。
   - 「適用」をクリックします。
   - 移行をスケジュールするかどうかを聞いてきたら、 「はい」をクリックします。

## 詳細

- 構成ウィザードの情報および警告
- 論理ドライブの移行の説明
- スケジュールされたタスクの説明
- タスク・マネージャーの使用

用語集 | 目次

x-0708-SRM-00-05-JA