# 印刷可能な構成およびイベント・ログの保管

このアクションを使用して、印刷できるユーザー構成およびイベント・ログを保存します。

1. ツリーで、 (サーバー) をクリックします。
2. 「印刷可能な構成およびイベント・ログの保管」を右クリックします。ServeRAID マネージャーは 各コントローラーについて 1 つのテキスト・ファイルを作成します。ファイル名は Raidx.log です。 x はファイルに割り当てられた番号です。
   注: 始動可能 CD モードである場合は、 ファイルを保存できるのは A ドライブのディスケットだけです。

ServeRAID マネージャーは、以下のすべての構成情報を各テキスト・ファイルにコピーします。

- 選択したシステムのコントローラー
- コントローラー上の物理ドライブ
- コントローラー上のアレイ
- コントローラー上の論理ドライブ
- デバイス・イベント・ログ
- 無効ドライブ・イベント・ログ
- ソフトウェア・イベント・ログ
- ハードウェア・イベント・ログ

ServeRAID マネージャーは、選択システムと関連したイベントだけではなく、現在イベント・ログにあるすべてのイベントを保存します。

## 詳細

- 例: 印刷可能な構成
- 印刷可能な構成の保管

用語集 | 目次

x-0333-SRM-00-00-JA