# 再構築率の変更

注:
  1. このアクションは、始動可能 CD モードでのみサポートされます。
  2. このアクションは、 オンボード RAID コントローラーではサポートされません。

このアクションを使用して、再構築率を変更します。再構築率は、障害のある物理ドライブからのデータを新規またはホット・スペア・ドライブへ再構築する率を決定します。

1. ツリーで、 (コントローラー) をクリックします。
2. 「再構築率の変更」を右クリックします。 再構築率。以下の項目を選択できます。
   - 高
   - 中
   - 低

再構築率が「高」の時は、入出力の再構築要求はコントローラー実行順序で高い優先順位を得ます。

重負荷システムにおいて再構築率を「高」から「中」に変更すると、再構築時間が増えることがありますが、システム・パフォーマンスは良くなります。

適度の負荷のあるシステムにおいて再構築率を「高」または「中」から「低」に変更すると、再構築時間が増えることがありますが、システム・パフォーマンスは良くなります。

用語集 | 目次

x-0304-SRM-00-02-JA