# ServeRAIDTM マネージャーの最新情報

ServeRAID マネージャーの最新バージョンには、次の新しい機能があります。

- IBM ServeRAID-6i Ultra320 SCSI コントローラーのサポート。
- Windows および Netware の場合の 16 台の ServeRAID コントローラーのサポート。 それ以外のオペレーティング・システムの場合は 12 台の ServeRAID コントローラーのサポート。
- オンボード RAID コントローラー (LSI 1030) の場合の RAID レベル-1E 論理ドライブのサポート。
- ServeRAID マネージャー・エージェント内の新しいタスク・スケジューラーとタスク・マネージャー。
  この機能を使用して、 論理ドライブの移行や同期など、 時間がかかる操作を都合の良い時間にスケジュールします。
- 「ユーザー設定の変更」メニュー上の表示オプション。
  この機能を使用して、SeveRAID マネージャー・ツリーのオブジェクトについてのソート基準を選択し、 さらにディスク容量の計測単位 (MB または GB) を選択します。
- ServeRAID マネージャー・エージェントの構成ファイル (RaidAgnt.pps) にリモート・アクセス・ポートを設定する機能。 このオプションは、「ユーザー設定の変更」メニューに表示されなくなりました。
- 「コントローラー」メニューのコピー・バックを使用可能にしたり、 または使用不可にしたりする機能。
  障害が発生したドライブを置き換えた後に、 この機能を使用して、 論理ドライブの元の構成を復元します。
- 障害が発生したドライブを最初に除去および再挿入しないで、 論理ドライブを再構築する機能。
- 「コントローラー」メニューの不在モードを使用可能にしたり、 または使用不可にしたりする機能。 このオプションは、「クラスター・アクション」メニューに表示されなくなりました。

用語集 | 目次

x-0722-SRM-00-05-JA