# クラスター環境での ServeRAID の使用

注:このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. オンボード RAID コントローラー
2. ServeRAID-5i コントローラー
3. ServeRAID-6i コントローラー

クラスターは、独立したコンピューター・システムのグループで、単一の論理システムとして一緒に作業を行います。 クライアントは、単一のサーバーであるかのようにクラスターと対話します。 すなわち、クラスターは、同時に多くのユーザーをサポートできるようにリソースのセットを共有し、管理するようにリンクされているコンピューターのグループです。

ServeRAID 高可用性クラスター・ソリューションは、2 サーバー・クラスターを基本とします。 これは、両方のサーバーが同じ記憶装置にアクセスできるが、両方のサーバーが共有する記憶装置を制御できるのは 1 台のサーバーだけであることを意味します。 稼働中の 2 台のサーバーのいずれかに障害が起こると、残りのサーバーは、障害が起きたサーバーが管理していた共有リソースの制御を自動的に引き継ぎ、同時に自身のリソースの制御も続けます。 そこで、障害が起きたサーバーがそれまで管理していた共有データおよびアプリケーションがクライアントからはオンラインのままにできるため、障害が起きたサーバーは時間を無駄にしたり作業効率を悪くせずにオフラインで修理できます。

障害が起きたサーバーが再び作動可能になったら、クラスターに戻すことができます。 リソースが 2 台のサーバーの間に再割り振りされ、クラスターは通常操作を再開します。

クラスターを構成するためには、ハードウェアおよびソフトウェアをクラスター化する必要があります。 以下のいずれかのソフトウェア・アプリケーションを使用して IBM ServeRAID クラスター・ソリューションをインストールできます。

- Microsoft Cluster Server。Windows NT Server Enterprise Edition の一部。
- Windows 2000 を使用する Microsoft Cluster Server。Windows 2000 Advanced Server Edition の一部。

重要: 「IBM ServeRAID クラスター・ソリューションのインストール」を必ずお読みください。

用語集 | 目次

x-1014-SRM-00-05-JA