# ServeRAID ソフトウェア機能

ServeRAID ソフトウェアは、以下のコントローラーで使用できます。 ほとんどのコンポーネントおよび機能は、ServeRAID コントローラーでのみ使用可能です。

ServeRAID 機能 | オンボード RAID コントローラー | ServeRAID-6i | ServeRAID-6M | ServeRAID-5i | ServeRAID-4
ServeRAID ROM 更新ウィザード | いいえ | はい | はい | はい | はい
ServeRAID マネージャー | はい | はい | はい | はい | はい
ServeRAID ミニ構成プログラム | いいえ | はい | はい | はい | はい
IPSSEND | いいえ | はい | はい | はい | はい
IPSSEND FlashCopy 機能 (Windows XP Professional、Windows 2000、Windows Server 2003、および Windows NT のみ) | いいえ | はい | はい | いいえ | はい
IPSMON (NetWare のみ) | いいえ | はい | はい | はい | はい
コピー・バック | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ
クラスター (Windows 2000 および Windows NT のみ) | いいえ | いいえ | はい | いいえ | はい
フェイルオーバー (Windows 2000 および Windows NT のみ) | いいえ | いいえ | はい (Windows 2000 のみ) | いいえ | はい
RAID レベル-1、RAID レベル-1E | はい | はい | はい | はい | はい
RAID レベル-0、RAID レベル-5 | いいえ | はい | はい | はい | はい
RAID レベル-5E | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい
RAID レベル-5EE | いいえ | はい | はい | いいえ | はい (4H を除く)
RAID レベル-x0 | いいえ | はい | はい | はい | はい

ServeRAID 機能 | ServeRAID-3 | ServeRAID-II
ServeRAID ROM 更新ウィザード | はい | はい
ServeRAID マネージャー | はい | はい
ServeRAID ミニ構成プログラム | はい | はい
IPSSEND | はい | はい
IPSSEND FlashCopy 機能 (Windows XP Professional、Windows 2000、Windows Server 2003、および Windows NT のみ) | はい | はい
IPSMON (NetWare のみ) | はい | はい
コピー・バック | いいえ | いいえ
クラスター (Windows 2000 および Windows NT のみ) | はい | はい
フェイルオーバー (Windows 2000 および Windows NT のみ) | はい | はい
RAID レベル-1、RAID レベル-1E | はい | はい
RAID レベル-0、RAID レベル-5 | はい | はい
RAID レベル-5E | はい | いいえ
RAID レベル-5EE | いいえ | いいえ
RAID レベル-x0 | いいえ | いいえ

用語集 | 目次

x-1089-SRM-00-05-JA