# 論理ドライブの先読みキャッシュ・モードの使用可能または使用不可の説明

注: ServeRAID マネージャーを始動可能 CD モードで使用することによって、論理ドライブのデータを破棄しないで先読み設定を使用可能および使用不可にすることができます。

## 先読みキャッシュ・モードを使用可能にする

ServeRAID コントローラーは、ストライプ単位サイズと等しい増分で、論理ドライブからそのローカル・キャッシュにデータを転送します。ワークロードが定常で順次の時には、これが優れた全体のパフォーマンスを提供します。ただし、ワークロードがランダムであるか、あるいはシステム入出力要求がストライプ単位サイズより小さい場合は、そのストライプの終わりに対する先読みではパフォーマンスが低下することがあります。

## 先読みキャッシュ・モードを使用不可にする

ServeRAID コントローラーは、システム入出力要求サイズと等しい増分で、そのストライプの終わりに対する先読みなしで、論理ドライブからそのローカル・キャッシュにデータを転送します。ワークロードがランダムであるか、あるいはシステム入出力要求がストライプ単位サイズより小さい場合は、これが優れた全体のパフォーマンスを提供します。

## 詳細

- 先読みキャッシュ・モードを使用可能/使用不可 (アクション)
- ストライプ単位サイズの変更 (アクション)
- ストライプ単位サイズの説明

用語集 | 目次

x-1044-SRM-00-00-JA