# 既存の構成での物理ドライブの追加

物理ドライブ (論理ドライブの移行または LDM とも呼ばれる) を追加して、既存のアレイおよびその論理ドライブを動的に変更することができます。

注: 4 台以上の物理ドライブを追加することはできません。ただし、アレイに入れることができる物理ドライブの最大数は、コントローラーのストライプ単位サイズによって限定されます。

1. 右側の画面区画にある適切な「アレイ」タブをクリックします。

   次に、作動可能ドライブのリストからアレイに移動したいドライブを選択します。 |

2. >> (選択したドライブを追加) をクリックして、アレイにドライブを追加します。>> (すべてのドライブを追加) をクリックして、アレイにすべての作動可能ドライブを移動することができます。
   注:
     1. ツリーに表示されるのは、選択したアレイの中の最小サイズのものよりも大きな物理ドライブだけです。 既存のアレイに追加するときは、現在アレイにある最小のドライブより小さい物理ドライブを追加することはできません。
     2. 既存のアレイに追加する場合に、現在アレイにある物理ドライブより大きい物理ドライブを追加すると、新規ドライブのすべてのスペースを使用することはできなくなります。
     3. 追加後の論理ドライブ・サイズが 2 テラバイトを超える場合、物理ドライブをアレイに追加することはできません。
     4. 選択したアレイの既存の物理ドライブは「オンライン」とラベル付けされます。新しく追加された物理ドライブは「新規オンライン」とラベル付けされます。 オンライン・ドライブは既存のアレイから除去できません。
3. 物理ドライブをアレイに追加した後で、「次へ」をクリックします。 "構成" ウィンドウがオープンされます。

構成ウィザードを終了するには、「キャンセル」をクリックします。

## 詳細

- 論理ドライブの移行の説明
- RAID レベルの変更時に考慮する点
- スケジュールされたタスクの説明
- アレイの各論理ドライブの RAID レベルの変更 (アクション)
- アレイに別の論理ドライブを作成できるように、アレイの空き領域の増大 (アクション)
- アレイの各論理ドライブの論理ドライブ・スペースの増大 (アクション)
- 例: 空き領域の増加
- 例: 論理ドライブ・スペースの増加

用語集 | 目次

x-0706-SRM-00-05-JA