# 論理ドライブ [番号] オブジェクト

このオブジェクトを使用して、指定された論理ドライブを処理するか、メニューから特定の論理ドライブをクリックしてプロパティーを表示します。

注: コントローラーは、最大 8 つの論理ドライブをサポートします。

## 可能なサブオブジェクト

なし。

## 警告およびエラー条件

- (警告) は、選択された論理ドライブがクリティカル、クリティカル移行、またはクリティカル・システム状態にある場合に表示されます。
- (エラー) は、選択された論理ドライブがブロックまたはオフライン状態にある場合に表示されます。

注: 論理ドライブ・オブジェクトは、システム状態にあるときにはぼかし表示になります。これは、論理ドライブの移行中の場合にのみ起こります。

## アクション

- 論理ドライブの削除
- 論理ドライブの初期化
- 論理ドライブの同期
- 論理ドライブがブロックされている場合、論理ドライブをアンブロックしてください。
- 論理ドライブ [番号] の識別

次のアクションを使用できるのは、始動可能 CD モードの場合だけです。

- ライト・キャッシュ・モードをライトバックまたはライトスルーに変更

用語集 | 目次

x-0209-SRM-00-00-JA