# 始動可能 CD モードでの ServeRAID マネージャーの使用

ServeRAID マネージャー・プログラムは次の 2 つの方法で操作されます。

- 始動可能 CD モード
- インストールされたソフトウェア・プログラムとして。

始動可能 IBM ServeRAID サポート CD から ServeRAID マネージャー・プログラムを実行している場合、始動可能 CD モードを使用しています。始動可能 CD モードでは、オペレーティング・システムをインストールする前に ServeRAID コントローラーを構成できます。 ServeRAID コントローラーを構成して、オペレーティング・システムをインストールした後で、始動可能 CD モードを使用して特定の ServeRAID コントローラー設定をファイン・チューニングすることもできます。

始動可能 CD モードで ServeRAID マネージャー・プログラムを実行するには、サーバーの電源をオンにしてから IBM ServeRAID サポート CD (または ServeRAID マネージャー・プログラムが入っているサーバーに付属の CD) を CD-ROM ドライブに挿入してください。

ServeRAID マネージャー・プログラムが未構成の ServeRAID コントローラーおよび作動可能ドライブを検出した場合、プログラムは構成ウィザードを自動的に開始します。

始動可能 CD モードでのみ使用可能なアクションは、次のとおりです。

- 再構築率の変更
- ストライプ単位サイズの変更
- BIOS 互換マッピングの変更
- SCSI 転送速度の変更
- 先読みキャッシュ・モードを使用可能/使用不可
- 不在モードを使用可能/使用不可
- 物理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更
- 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更
- クラスターの変更

用語集|目次

x-1059-SRM-00-02-JA