# 8 つより多いドライブをもつ構成を ServeRAID-3L コントローラーにインポートできません。

## 説明:

ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB である時は、ServeRAID-3L コントローラーはアレイ中の 8 つを超えるドライブをサポートしません。

## 処置:

以下のいずれかを行ってください。

- ServeRAID-3L コントローラーを ServeRAID-3H コントローラーと取り替えてください。物理ドライブに保管された構成は、ServeRAID-3H コントローラーまたはそれ以降のハードウェアでのみサポートされます。
  または
- ストライプ単位サイズが 32 KB または 64 KB で、アレイの中に 8 つを超えるドライブが入っていない新規の構成を作成してください。
  重要: 新規の構成を作成する時に、 現在物理ドライブ上にあるデータを破棄することになります。

用語集|目次

x-0056-SRM-00-00-JA