# コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] からホット・スペア・ドライブを削除できません。
コントローラー [番号]、チャネル [番号]、SCSI ID [番号] からスタンバイ・ホット・スペア・ドライブを削除できませんでした。

## 説明:

ハードウェア・エラーが起こったために、ホット・スペア・ドライブまたはスタンバイ・ホット・スペア・ドライブを削除できませんでした。

## 処置:

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

問題が残るならば、指定ドライブを交換してください。

用語集|目次

x-0013-SRM-00-00-JA