# コントローラー [番号] の論理ドライブ [番号] をアンブロックできません。

## 説明:

次のいずれかの理由で、指定された論理ドライブがアンブロックされませんでした。

- 再構築操作が正常に完了しませんでした。
- ハードウェア・エラーが起こっています。

## 処置:

再構築操作が正常に完了していることを確認してください。 正常であれば、以下の手順を完了してください。

1. コントローラー、ケーブル、および物理ドライブが正しく設置されていることを確認してください。
2. 物理ドライブの電源が入っていることを確認してください。
3. コマンドをやり直してください。
4. それでもコマンドが失敗する場合は、サーバーを再始動してコマンドをやり直してください。

5. 問題が続いて起こる場合は、IBM 技術員に連絡してください。

用語集|目次

x-0003-SRM-00-03-JA