# ServeRAID マネージャーがローカル限定モードで始動されました。

## 説明:

- コマンド・ライン・パラメーターとして -l (すなわち、負符号と英小文字の l) を指定した場合は、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。
  ServeRAID マネージャーはネットワーク使用可能ではありません。このモードでは、ローカル・システムの構成およびモニターだけを行なうことができます。 リモート・システムを構成またはモニターすることはできません。リモート・システムをツリー・ビューに追加している場合は、それらはこのモードでは表示されません。 ServeRAID マネージャーを非ローカル限定モードで始動すると、再びツリーに表示されるようになります。
- ネットワークが通信不能である場合は、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。ネットワークが 通信不能かどうかを示す追加のイベントがイベント・ビューアーに表示されます。
- ポート番号がローカル・システムで使用中の場合は、ServeRAID マネージャーはローカル限定モードで始動します。ネットワークが 通信不能かどうかを示す追加のイベントがイベント・ビューアーに表示されます。

## 処置:

- ネットワークが通信不能の場合は、ネットワーキング・エラーの詳細について、イベント・ビューアーを調べてくださ い。
- ポート番号が使用中の場合は、そのポート番号を使用しているアプリケーションを終了するか、あるいは別のポート番号 を指定してください。 別のポート番号を指定するには、以下の手順を完了してください。
  1. 「ファイル」 「ユーザー設定の変更」をクリックします。 「ユーザー設定の変更」ウィンドウがオープンします。
  2. 「リモート・アクセス設定」をクリックします。
  3. ポート番号の新規の値を入力します。
     注: ポート番号を変更する時は、次のことを考慮に入れてください。
     - この変更は、ServeRAID マネージャーを再始動するまでは有効となりません。
     - リモートからこのシステムにアクセスするシステムは、入力した値と一致するように、ポート番号が変更されていなければなりません。 リモート・システムでは、この値を「リモート・システムの追加」ウィンドウで変更することができます。
     - 自身の通知リストの中にこのシステムを含んでいるシステムは、ポート番号を新規のポート番号に変更しなければな りません。 リモート・システムでは、通知マネージャーのポート番号を 「システムの変更」をクリックして変更できます。

用語集|目次

x-0048-SRM-00-03-JA