# SNMP トラップ・マネージャーからのテスト・トラップの送信

注:このアクションは、以下の使用時にはサポートされません。

1. 始動可能 CD モードの ServeRAID マネージャー
2. プラグイン・アプリケーションとしての ServeRAID マネージャー

このアクションは、テスト・トラップをリモート・システムに送信するために使用してください。

1. テスト・トラップを送信したいシステムを SNMP トラップ・リストからクリックします。
   注: システムを 1 つもクリックしないか、あるいは複数のシステムをクリックすると、このアクションは使用できません。
2. 「アクション」 「テスト・トラップを送信」をクリックします。
   注: SNMP トラップ・マネージャーは、トラップが正常に受信されたことを検査することができません。 ユーザーは、トラップがリモート・システムで受信されたことを検査する必要があります。 このテストが失敗する場合は、次を確認して、テスト送信をやり直してください。
   1. 正しい TCP/IP 情報が入力されていること。
   2. SNMP コンソールがリモート・システムで実行中であること。
3. 「OK」をクリックします。

## 詳細

- SNMP トラップ・マネージャーの使用
- SNMP トラップ・リストへのシステムの追加
- SNMP トラップ・リストからのシステムの削除
- SNMP トラップ・リスト中のシステム・プロパティーの変更
- SNMP によって送信されるトラップのモニター

用語集|目次

x-0353-SRM-00-02-JA