# アレイ内の物理ドライブの交換

サイズが異なる 1 つまたは複数の物理ドライブでアレイを構築している場合は、 アレイ内のより小さな物理ドライブをより大きな物理ドライブに交換して、 アレイに使用不能容量および非効率的な構成がなくなるようにできます。

重要: 再構築操作時に、 さらに物理ドライブが障害を起こすと、データを消失する危険性があります。

1. アレイ・オブジェクトで、 (オンライン物理ドライブ) をクリックします。
2. ドライブ状態を無効に設定します。
3. サーバーまたは格納装置内の物理ドライブをより大きな物理ドライブに交換します。
4. 再構築が完了するまで待機します。
5. アレイ内のより小さな物理ドライブをすべて交換するまでステップ 1 から 4 を繰り返します。

## 詳細

- 例: 使用可能および使用不能容量
- ドライブ状態を無効に設定 (アクション)

用語集|目次

x-1041-SRM-00-00-JA