# システムのファイン・チューニング

最適なパフォーマンスのために ServeRAID 設定をファイン・チューニングする時には、サーバーで実行する予定のアプリケーションを考慮してください。ServeRAID 設定は通常、サーバー・ワークロードまたはそのサーバーを使用するユーザーの数ではなく、サーバーで実行するアプリケーションのタイプについて注意する必要があります。意思決定を行なうためには、アプリケーションの設計、特に、入出力の振る舞いを調べる必要があります。

ServeRAID コントローラーを構成するときは、ユーザーのサーバー・アプリケーション環境は以下の項目に影響を与えます。

- ユーザー・サーバーで選択する RAID レベル
- コントローラーのストライプ単位サイズ設定
- ライトバック・キャッシュ・モード設定

## 詳細

- RAID レベルの選択
- アプリケーション環境グループの参照
- 論理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明
- 論理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更
- 物理ドライブのライト・キャッシュ・モードの説明
- 物理ドライブでのライト・キャッシュ・モードの変更 (アクション)
- ストライプ単位サイズの説明
- ストライプ単位サイズの変更 (アクション)
- 最適化先読みキャッシュ・モードの説明
- 先読みキャッシュ・モードの使用可能または使用不可の説明
- 先読みキャッシュ・モードを使用可能/使用不可 (アクション)

用語集|目次

x-1024-SRM-00-00-JA