# RAID テクノロジーの説明

RAID とは、コンピューター中のいくつかの物理ドライブを、複数の論理ドライブとして定義できる 1 つのアレイにグループ化するテクノロジーです。それぞれの論理ドライブは、オペレーティング・システムに対して単一のドライブとして表示されます。このグループ化の手法によって、単一物理ドライブの物理制限を超えて論理ドライブの容量およびパフォーマンスが大幅に向上します。

複数の物理ドライブを単一の論理ドライブにグループ化すると、ServeRAID コントローラーはアレイ中の複数のドライブからから並列にデータを転送することができます。この並列転送によって、非配列のドライブの時より数倍も高いデータ転送速度が得られます。向上したこの速度によって、システムは、そのスループット (指定された時間内に処理されるデータの容量) または複数ユーザー・ネットワーク環境の生産性要件を満たすことができるようになります。

複数のデータ要求に応答するための機能は、スループットの改善だけでなく、応答時間の短縮によっても得られます。並列転送と、複数要求に対する即時応答とを組み合わせることによって、ディスク・アレイはネットワーク環境で高水準のパフォーマンスを提供することができます。

## 詳細

- RAID レベルの変更時に考慮する点
- ストライプ単位サイズの説明
- RAID レベル-0
- RAID レベル-1
- RAID レベル-1E
- RAID レベル-5
- RAID 拡張レベル-5
- RAID レベル-5EE
- RAID レベル-x0

用語集|目次

x-1050-SRM-00-04-JA