! 

! THIS FILE DEFINES THE ERROR MESSAGES FOR THE RSX AME 

! 

!...$RSXMSGDEF			! SUBSYSTEM = 6 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,426368,8 		! EXIT WITH STATUS 

	,(EXITSTATUS,) 			! MSG <RSX-11M exit with status> 

	); 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,426178,8 		! WARNING CODES 

	,(NOSUCHDEV,) 			! MSG <illegal pre-assigned device> 

	,(PMD,) 				! MSG <post mortem dump> 

	); 

LITERAL	

$EQULST (RSX$_,GBL,425988,8 		! ERROR STATUS CODES 

	,(RESERVED,) 			! MSG <compatibility mode reserved instruction> 

	,(BREAK,) 				! MSG <compatibility mode break point trap> 

	,(IOT,) 				! MSG <compatibility mode IOT> 

	,(NONRSXEMT,) 			! MSG <non-RSX-11M  EMT execution> 

	,(TRAP,) 				! MSG <compatibility mode TRAP execution> 

	,(ILLINST,) 				! MSG <compatibility mode illegal instruction> 

	,(ODDADDR,) 				! MSG <compatibility mode odd address> 

	,(TBIT,) 				! MSG <compatibility mode TBIT> 

	,(ACCVIO,) 				! MSG <compatibility mode access violation> 

	,(BADSTACK,) 			! MSG <illegal compatibility mode stack pointer> 

	,(INSFDYNMEM,) 			! MSG <insufficient virtual address space> 

	,(EXTERNABRT,) 			! MSG <external abort> 

	,(NOTSKIMG,) 			! MSG <file not  RSX-11M task image> 

	,(BADLIBREF,) 			! MSG <illegal library or common reference> 

	,(LIBNOTFND,) 			! MSG <required library not found> 

	,(LOADERROR,) 			! MSG <image load error> 

	); 



