startTransaction Tsel
deleteMO Tsel STN=0,AutoIntegration=0
deleteMO Tsel STN=0,IPInterface=AutoInt-1
deleteMO Tsel STN=0,IPInterface=AutoInt-2
deleteMO Tsel STN=0,VLANGroup=AutoInt-1
deleteMO Tsel STN=0,VLANGroup=AutoInt-2
deleteMO Tsel STN=0,EthernetInterface=AutoInt-1
deleteMO Tsel STN=0,EthernetInterface=AutoInt-2
deleteMO Tsel STN=0,VLANGroup=AutoInt-1,VLAN=AutoInt-1
deleteMO Tsel STN=0,VLANGroup=AutoInt-2,VLAN=AutoInt-2
setMOattribute Tsel STN=0 STN_Name SIU_MDN028
createMO Tsel STN=0,EthernetInterface=WAN
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=WAN port SFP
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=WAN mode auto
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=WAN portNumber 0
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=WAN sendLinkAlarmAllowed true
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=WAN
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN depLinkLayer STN=0,EthernetInterface=WAN
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_Iub
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_Iub tagValue 105
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_Iub tagged true
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_OAM
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_OAM tagValue 905
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_OAM tagged true
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G tagValue 3623
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G tagged true
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM tagValue 3723
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM tagged true
createMO Tsel STN=0,IPInterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=2G primaryIP_Address 10.128.202.161
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=2G primarySubNetMask 255.255.255.240
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=2G depLinkLayer STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=2G
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=2G trustDSCP true
createMO Tsel STN=0,IPInterface=OM
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=OM primaryIP_Address 10.128.66.161
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=OM primarySubNetMask 255.255.255.240
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=OM defaultGateway 10.128.66.174
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=OM depLinkLayer STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM
setMOattribute Tsel STN=0,IPInterface=OM trustDSCP true
setMOattribute Tsel STN=0 depIP_interface STN=0,IPinterface=OM
createMO Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=NWIE
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=NWIE forwardingInterface STN=0,IPInterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=NWIE nextHopIpAddress 10.128.202.174
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=NWIE destIpSubnet 10.128.192.0/30
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=NWIE admDistance 2
createMO Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=PGW
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=PGW forwardingInterface STN=0,IPInterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=PGW nextHopIpAddress 10.128.202.174
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=PGW destIpSubnet 10.128.192.32/27
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=PGW admDistance 3
createMO Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=NTPS
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=NTPS forwardingInterface STN=0,IPInterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=NTPS nextHopIpAddress 10.128.202.174
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IPRoute=NTPS destIpSubnet 10.160.144.0/25
setMOattribute Tsel STN=0,RoutingTable=0,IpRoute=NTPS admDistance 2
createMO Tsel STN=0,synchronization=0,Timeserver=TS1
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0,Timeserver=TS1 timeServerType NTP
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0,Timeserver=TS1 STN_TS_UDP_Port 123
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0,Timeserver=TS1 TS_IP_Address 10.160.144.3
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0,Timeserver=TS1 TS_Priority 6
setMOattribute Tsel STN=0 wakeupregistration 10.2.242.102
setMOattribute Tsel STN=0 systemClockTimeServer 10.160.144.3
setMOattribute Tsel STN=0 systemClockTimeServerType NTP
setMOattribute Tsel STN=0 STN_systemClockUDP_Port 123
setMOattribute Tsel STN=0 DSCP_OperationAndMaintenance 32
setMOattribute Tsel STN=0 DSCP_OM_FileTransfer 8
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0 synchType timeServer
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0 DSCP_synchronization 54
setMOattribute Tsel STN=0,synchronization=0 depIP_interface stn=0,ipinterface=2G
createMO Tsel STN=0,E1T1Interface=0
setMOattribute Tsel STN=0,E1T1Interface=0 type E1
createMO Tsel STN=0,E1T1Interface=1
setMOattribute Tsel STN=0,E1T1Interface=1 type E1
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM depIP_interface STN=0,IPinterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM PGW_IP_Address 10.128.192.36
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM DSCP_L2TP_CP 51
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM,SuperChannel=0
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM,SuperChannel=1
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM,SuperChannel=0 depE1T1Interface 0
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_GSM,SuperChannel=1 depE1T1Interface 1
createMO Tsel STN=0,E1T1Interface=2
setMOattribute Tsel STN=0,E1T1Interface=2 type E1
createMO Tsel STN=0,E1T1Interface=3
setMOattribute Tsel STN=0,E1T1Interface=3 type E1
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1 depIP_interface STN=0,IPinterface=2G
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1 PGW_IP_Address 10.128.192.36
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1 DSCP_L2TP_CP 51
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1,SuperChannel=0
createMO Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1,SuperChannel=1
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1,SuperChannel=0 depE1T1Interface 2
setMOattribute Tsel STN=0,TGtransport=MDN028_DCS1,SuperChannel=1 depE1T1Interface 3
createMO Tsel STN=0,QoSPolicy=0                                 
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp54 7
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp51 7
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp48 6
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp32 6
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp46 5
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp28 4
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 dscp2pcp8 4                                      
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 pcp2q7 1 
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 pcp2q6 2 
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 pcp2q5 3 
setMOattribute Tsel STN=0,QoSPolicy=0 pcp2q4 4
createMO Tsel STN=0,Bridge=RBS_Iub
createMO Tsel STN=0,Bridge=RBS_OAM
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_Iub depBridge STN=0,Bridge=RBS_Iub
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=RBS_OAM depBridge STN=0,Bridge=RBS_OAM
createMO Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B port SFP
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B mode auto
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B portNumber 1
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B sendLinkAlarmAllowed true
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B depLinkLayer STN=0,EthernetInterface=NODE_B
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_Iub
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_Iub tagValue 105
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_Iub depBridge STN=0,Bridge=RBS_Iub
createMO Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_OAM
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_OAM tagValue 905
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B,VLAN=RBS_OAM depBridge STN=0,Bridge=RBS_OAM
createMO Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet port FastEthernet
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet mode auto
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet portNumber 4
setMOattribute Tsel STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet sendLinkAlarmAllowed true
createMO Tsel stn=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet depLinkLayer STN=0,EthernetInterface=NODE_B_Ethernet 
createMO Tsel stn=0,vlangroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_Iub
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_Iub tagvalue 105
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_Iub depBridge STN=0,Bridge=RBS_Iub
createMO Tsel stn=0,vlangroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_OAM
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_OAM tagvalue 905
setMOattribute Tsel STN=0,VLANGroup=NODE_B_Ethernet,VLAN=RBS_OAM depBridge STN=0,Bridge=RBS_OAM
checkconsistency Tsel

