Paso a paso de como realizar un cvbackup de una du y como restablecerla en otra du nueva
primero llevar el upgrade al nivel de como esta en la duw que vamos a descargar el cv para cargarlo en la nueva despues de tener el mismo nivel de upgrade procedemos

NOTA: es recomendable hacer scracth en la nueva duw para poder cargar el mismo fingerprint de la antigua duw para luego cargar la misma licencia si 
fuera necesario si no omitir el scratch


activar FTP
entrar a moshell y ejecutar el siguiente comando
cvcu ***nos muestra el cv que esta estartable y el cual vamos a descargar
cvget <nombre cv> y confirmar

********entrar a la nueva du y empezar la carga de la siguiente manera

cvput /cygdrive/c/ftp_tn_home/<nombre del cv>  ***aqui cargamos el Cv con la extension .zip

cvls   ***te mostrara el cv cargado**

acc ConfigurationVersion=1 ForcedRestore   *****con esto restablecemos el backup en la nueva duw***
Parameter 1 of 2, cvName (string): <nombre del cv> ****esto te sale luego del anterior comando

poll **aqui verificamos que se complete al 100%

get ManagedElement=1,SystemFunctions=1,Licensing=1 ***para revisar que no esta la licencia cargada

ftput licensekeys.xml ***cargar la licencia***

acc 10 updateLicenseKeyFile ***hacer el update de la licencia***

get ManagedElement=1,SystemFunctions=1,Licensing=1 ***para revisar que esta cargada la licencia****

cvms <Nombre Cv>  ****creamos un nuevo cv***

cv rbset <Nombre Cv>  ** asignamos estartable y rollbacklist el cv creado**
