cargar basic R19CY
cargar upgrade R24FG
crear CVr24fg
correr el comando secmode -f u
crear cv01
reiniciarlo y cuando entras nuevamente borrar el autocreated y el initial y volver a reiniciarlo con el cv01
activar ftp conectar u cable en el tn para simular tx y cargar scripts

ping 10.255.56.196
sts
get GigaBitEthernet=1 autonegotiation
lset GigaBitEthernet=1 autonegotiation false
lset GigaBitEthernet=1 configuredSpeedDuplex 4  (usar este o usar el siguiente)
lset GigaBitEthernet=1 configuredSpeedDuplex ETH_100_MB_FULL
get GigaBitEthernet=1 autonegotiation 
get GigaBitEthernet=1 configuredSpeedDuplex
alt

