changePWD default 11 11
startTransaction t
setMOAttribute t SDN=0 name Tel_bar_001
setMOAttribute t SDN=0 managementMode managedMode
setMOAttribute t SDN=0 defaultManagementMibType SN
setMOAttribute t SDN=0 systemClockTimeServer "10.20.128.28"
setMOAttribute t SDN=0 systemTimeZone "Europe/Madrid"
setMOAttribute t SDN=0 depIPInterface "SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP"
createMO t SDN=0,EthernetInterface=NORTHBOUND-ETH
setMOAttribute t SDN=0,EthernetInterface=NORTHBOUND-ETH portNumber 1
setMOAttribute t SDN=0,EthernetInterface=NORTHBOUND-ETH sendLinkAlarmAllowed true
createMO t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP
setMOAttribute t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP depLinkLayer "SDN=0,EthernetInterface=NORTHBOUND-ETH"
setMOAttribute t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP mode "STATIC"
setMOAttribute t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP primaryIPAddress "10.20.136.38"
setMOAttribute t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP primarySubNetMask "255.255.255.0"
setMOAttribute t SDN=0,IPInterface=NORTHBOUND-IP defaultGateway "10.20.136.1"
commit t
endTransaction t
setULN ESC230
subscribe 10.20.0.14:162 1 SDN