netsh interface ipv4 show config    (para ver el estado de nuestra red)
netsh interface ipv4 set address name=”Ethernet" static 192.168.1.5 255.255.255.0 192.168.1.1   (comando para cambiar ip y conectarme a TCU)
netsh interface ipv4 set address name=”Ethernet" static 169.254.1.2 255.255.0.0 169.254.1.1     (comando para cambiar ip y conectarme a DUW)
netsh interface ipv4 set address name=”Ethernet" static 169.254.1.12 255.255.0.0 169.254.1.10   (comando para cambiar ip y conectarme a DUS)