starttransaction asdf


!cambiar la siguiente linea a 100MbitFullDuplex si se conecta a ETX o Cisco!
setmoattribute asdf STN=0,EthernetInterface=WAN mode Auto



createmo asdf STN=0,EthernetInterface=4
setmoattribute asdf STN=0,EthernetInterface=4 port Gigabit
setmoattribute asdf STN=0,EthernetInterface=4 portNumber 4
setmoattribute asdf STN=0,EthernetInterface=4 mode Auto
setmoattribute asdf STN=0,EthernetInterface=4 sendLinkAlarmAllowed true



createmo asdf STN=0, Bridge=0
createmo asdf STN=0, Bridge=1



createmo asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM_3G
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM_3G tagValue 553
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM_3G tagged true
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=OM_3G depBridge STN=0, Bridge=1


createmo asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=WAN_3G
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=WAN_3G tagValue 552
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=WAN_3G tagged true
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=WAN,VLAN=WAN_3G depBridge STN=0, Bridge=0



createmo asdf STN=0,VLANGroup=4
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4 depLinkLayer STN=0,EthernetInterface=4


createmo asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_OM_3G
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_OM_3G tagValue 553
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_OM_3G tagged true
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_OM_3G depBridge STN=0, Bridge=1


createmo asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_3G
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_3G tagValue 552
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_3G tagged true
setmoattribute asdf STN=0,VLANGroup=4,VLAN=RBS_3G depBridge STN=0, Bridge=0


createmo asdf STN=0,QosPolicy=WAN
setmoattribute asdf STN=0,QosPolicy=WAN L2QosMappingType DSCP2Queue



checkconsistency asdf
commit asdf

endtransaction asdf