# 如何使用印表機

本頁面說明如何使用以 SharePort Plus 連到裝置伺服器的 USB 印表機 (或具備列印能力的 USB 裝置) 。

若印表機 (或具備列印能力的 USB 裝置) 有連到裝置伺服器，那麼 SharePort Plus 可以偵測列印工作、自動連接印表機、進行列印並自動斷線。

您在列印前，完全不用按 SharePort Plus 主視窗裡的連線按鈕。

但某些具列印功能的 USB 裝置可能無法使用自動連線功能。這時就需要按 SharePort Plus 裡的連線/斷線按鈕，來手動連線/斷線 USB 裝置。 必須先執行 SharePort Plus 才能使用印表機自動連線功能。請先執行 SharePort Plus 再進行列印。 若經常執行列印工作，建議您將 SharePort Plus 設定為開機時啟動。詳情請參閱 SharePort Plus 選用設定。

若您已從下面訊息裡設定了印表機自動連線 (SharePort Plus 找到印表機時，會出現此訊息)，就不需做下列設定，因為這些設定已自動完成了。

如何啟用印表機自動連線功能：

1. 在 SharePort Plus 主視窗選擇一台印表機，並按內容按鈕 。 內容對話框出現時，請按選用設定頁籤。

2. 勾選「啟用自動連線」，選擇「只有列印才自動連線」，再按確定。

   啟用自動連線 | 啟用自動連線功能。 若勾選此項，則要選擇下列項目之一。
   當本裝置可用時自動連接本裝置 (停用共享) | 偵測到 USB 裝置時自動連線。
   只有列印才自動連線 | 自動連接 USB 裝置，列印結束時斷線。 直接列印，無須操心連線/斷線操作。

   若您的 PC 尚未安裝 USB 裝置驅動程式，或 USB 裝置從未透過 SharePort Plus 連到您的 PC，就會出現以下視窗。 若要啟用「只有列印才自動連線」設定，系統必須安裝 USB 裝置驅動程式。請勾選「啟用自動連線」，選擇「只有列印才自動連線」，再按設定按鈕來安裝 USB 裝置驅動程式。驅動程式安裝完畢後，會出現如步驟 2 的視窗。 若啟動印表機自動連線功能時，尚有殘留之前未列印完畢的工作，請按確認按鈕來開啟印表機監控對話框。將「列印工作送出後，經過此秒數便會斷線」欄位的秒數加大。

印表機自動連線功能已啟用。

接下來，只要有列印工作送到步驟 1 選的印表機，就會自動列印。

某些印表機列印完畢時，會在印表機狀態監控視窗顯示錯誤訊息。此時請直接關閉印表機狀態監控視窗，它對列印不會有影響。

| 回到頂端