# USB장치 동작 설정

이페이지는 장치 서버에 연결된 각 USB 장비를 구성 할 수 있으며 운영 설정을 설명 합니다.

1. SharePort Plus 메인창에 표시되는 USB장치 이름을 변경

2. USB장치가 검색되었을 시 자동으로 연결

3. USB장치가 비정상적으로 끊어졌을 시 자동으로 재연결

4. USB장치가 연결 되었을 시 자동으로 지정된 응용프로그램 시작

5. USB장치가 PC로부터 장치해제 요청을 받으면 자동으로 연결해제

6. USB 장치 등록 정보

## 1. SharePort Plus 메인창에 변경할 USB장치 이름을 표시

SharePort Plus 메인창의 기본 이름은 USB 장치 목록에 표시되는 USB 장치에 등록되어 있습니다.

일반탭이 등록정보에서 USB이름을 변경 할 수 있습니다.
등록정보에 대한 자세한 내용은 6. USB장치 등록정보를 참조 하십시오.

장치이름이 변경되는 경우 처음 등록되어 있는 장치의 기본 이름은 변경되지 않습니다. 또한 이 변경은 PC에서만 효능이 발휘되며 장치이름이나 다른 PC는 변경되지 않습니다.

## 2. USB장치가 검색되었을 시 자동으로 연결

USB장치가 검색되었을 시 SharePort Plus는 자동으로 연결이 가능 합니다.
한 사람이 특정 USB장치를 사용한다면 SharePort Plus 메인창의 연결 버튼을 누르지 않고 자동 연결 기능을 이용하여 연결 할 수 있습니다.

옵션 설정탭의 등록정보창에서 자동 연결 기능을 활성 화 할 수 있습니다.
등록정보에 대한 자세한 내용은 6. USB장치 등록정보를 참조 하십시오.

자동으로 모든 USB장치를 자동으로 연결하려면 SharePort Plus 옵션항목에서 새로운 장치 탐지 시 자동 연결 체크 박스를 체크 합니다. 자세한 내용은 SharePort Plus 옵션 설정을 참조 하십시오.

## 3. USB장치가 비정상적으로 끊어졌을 시 자동으로 재연결

SharePort Plus는 USB장치와 PC간의 연결이 통신오류로 중단되었을 시 자동으로 재연결 할 수 있습니다.

자동 재연결 옵션은 USB 장치들이 비정상적으로 연결이 해제되면 옵션 설정 탭의 등록정보에서 활성화 할 수 있습니다.
등록정보에 대한 자세한 내용은 6. USB장치 등록정보를 참조 하십시오.

자동 재연결 설정은 다음에 USB장치를 연결 시 적용 됩니다.

자동 재연결 기능은 USB장치나 PC상태의 오류가 있을 경우 동작되지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우 PC 또는 USB장치와 장치서버를 재부팅 합니다. 이 옵션은 에러가 있는 경우 복구 목적으로만 사용 됩니다. PC가 SharePort Plus에 연결되어 있는 경우 USB장치를 분리하지 마십시오.

## 4. USB장치가 연결 되었을 시 자동으로 지정된 응용프로그램 시작

SharePort Plus는 USB장치가 PC에 연결되면 자동으로 지정된 응용프로그램을 시작 할 수 있습니다.
자동 응용프로그램 시작 기능은 SharePort Plus에 특정 USB 장치를 사용하여 원하는 응용 프로그램을 등록하여 사용 할 수 있습니다.
SharePort Plus에 응용프로그램을 등록 후 UBS장치를 연결하면 자동으로 실행 됩니다.
따라서, 수동으로 응용 프로그램을 시작할 필요가 없습니다.

자동 응용프로그램 시작 기능은 옵션 설정 탭의 등록정보에서 활성화 할 수 있습니다.
등록정보에 대한 자세한 내용은 6. USB장치 등록정보를 참조 하십시오.

자동 응용프로그램 시작 기능은 다음에 USB장치를 연결 시 적용 됩니다.

## 5. USB장치가 PC로부터 장치해제 요청을 받으면 자동으로 연결해제

SharePort Plus는 PC로부터 떨어져있는 누군가로부터 PC 연결해제 요청을 받을 시 USB장치를 자동으로 연결 해제 할 수 있습니다.
이 기능이 활성화 되어있다면, USB장치가 지정된 시간이 지나고 자동으로 연결이 해제 되면 연결해제 요청 메시지에서 확인을 누를 필요가 없습니다.
USB 장치의 연결이 해제 된 후

자동 연결 해제 기능은 옵션 설정 탭의 등록정보에서 활성화 할 수 있습니다.
등록정보의 자세한 내용은 6. USB장치 등록정보를 참조 하십시오.

자동 연결 해제 기능은 다음에 USB장치를 연결 시 적용 됩니다.

## 6. USB 장치 등록 정보

위의 운영 설정은 각 USB장치의 등록정보에서 이용 할 수 있습니다.

등록정보를 열고 사용하는 방법

1. SharePort Plus 메인창에서 USB장치를 선택하고 등록정보 버튼을 클릭 합니다.

2. 일반 탭이 표시 됩니다. 일반 탭에서 SharePort Plus 메인창에 표시되는 USB장치의 이름을 변경 할 수 있습니다.

   이름 | SharePort Plus 메인창에 변경할 USB장치 이름을 표시 자세한 내용은 1. SharePort Plus 메인창에 변경할 USB장치 이름을 표시 를 참조 하십시오.
   장치 서버 등록정보 | 장치서버 웹페이지를 엽니다. 웹페이지에서 다양한 설정을 할 수 있습니다. 자세한 내용은 사용자 매뉴얼을 참조 하십시오.

3. 옵션 탭을 클릭하면 아래와 같이 설정을 구성 할 수 있습니다.

   이 장치는 그것이 이용 가능 할때 자동 연결 됩니다. | 이 옵션을 사용 할 수 있는 USB장치가 탐지되면 자동으로 연결 됩니다. 자세한 내용은 2. 그것을 탐지하였을 때 USB 장치 자동 연결 됩니다. 를 참조 하십시오.
   연결되는 동안 에러가 발생되는 경우 자동으로 재연결 합니다. | PC통신 오류로 인하여 USB장치의 연결이 끊겼을 시 자동으로 재연결 합니다. 자세한 내용은 3. USB 장치가 비정상적으로 연결이 끊어졌을 시 자동으로 재연결을 참조 하십시오.
   연결되었을 시 지정된 응용프로그램을 시작합니다. | PC를 통해 SharePort Plus에 USB장치가 연결 되었을 시 지정된 응용프로그램을 자동으로 시작 합니다. 또한 응용프로그램에서 체크 박스를 닫을 때 자동으로 연결 끊기를 체크하면, USB장치는 응용프로그램을 닫을 때 자동으로 연결이 해제 됩니다. 자세한 내용은 4. USB장치가 연결되었을 시 지정된 프로그램 자동 시작을 참조 하십시오.
   자동 연결해제를 허용하면 사용 요청을 받습니다. | PC에서 누군가로부터 연결해제 요청을 받으면 USB장비는 자동으로 연결을 해제 합니다. 연결 해제 요청을 받은 후 USB장치가 자동으로 연결이 해제되기까지 시간(분)을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 5. PC에서 연결해제 요청을 받으면 USB장치가 자동으로 분리 됩니다. 를 참조 하십시오.

4. 구성이 완료되면 확인을 누릅니다.

| 맨 위로 이동