# Program SharePort Plus i zasobnik zadań

Ta strona zawiera opis sposobu sterowania programem SharePort Plus z zasobnika zadań oraz komunikatów w dymkach wyświetlanych w zasobniku zadań.

1. Sterowanie programem SharePort Plus z zasobnika zadań

2. Komunikaty w dymkach

## 1. Sterowanie programem SharePort Plus z zasobnika zadań

Kliknij prawym przyciskiem myszy w zasobniku zadań, aby wyświetlić menu programu SharePort Plus, jak pokazano poniżej.

Do sterowania urządzeniami USB służą następujące przyciski.

| Połącz | Łączy z wybranym urządzeniem USB.
Odłącz | Odłącza od wybranego urządzenia USB.
Żądaj użycia | Prosi użytkownika aktualnie używającego urządzenia USB, którego chcesz użyć, aby się od niego odłączył. Szczegółowe informacje o żądaniu użycia można znaleźć w rozdziale „Jak żądać odłączenia”.
Właściwości | Wyświetla okno właściwości wybranego urządzenia USB. Szczegółowe informacje o właściwościach urządzenia USB można znaleźć w rozdziale „Ustawienia operacyjne urządzenia USB”.

| Przywróć | Przywraca domyślny rozmiar okna programu SharePort Plus.
Minimalizuj | Minimalizuje okno programu SharePort Plus.
Opcje | Otwiera okno dialogowe opcji. Dostępne są wszystkie ustawienia opcjonalne.
Pomoc | Otwiera niniejszą pomoc online.
Informacje o programie SharePort Plus | Wyświetla wersję programu SharePort Plus.
Wyjście | Zamyka program SharePort Plus.

## 2. Komunikaty w dymkach

Znaczenia komunikatów w dymkach wyskakujących z zasobnika zadań są następujące:

| Niewystarczające zasilanie urządzenia USB.
| Urządzenie USB zostało odłączone w nietypowy sposób.

Komunikat w dymku można ukryć, konfigurując ustawienia opcjonalne programu SharePort Plus.

| Powrót na górę strony