# Bedieningsinstellingen van USB-apparaten

Deze pagina legt de bedieningsinstellingen uit die kunnen worden geconfigureerd voor elk USB-apparaat dat verbonden is met de apparaatserver.

1. De naam van het USB-apparaat wijzigen dat in het hoofdvenster van SharePort Plus wordt weergegeven.

2. Maak automatisch een verbinding met een USB-apparaat wanneer het wordt gedetecteerd

3. Automatisch opnieuw een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer het op een abnormale manier wordt losgekoppeld

4. Start automatisch een opgegeven toepassing wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten

5. Een USB-apparaat automatisch loskoppelen wanneer uw pc een loskoppelingsverzoek ontvangt

6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten

## 1. De naam van het USB-apparaat wijzigen dat in het hoofdvenster van SharePort Plus wordt weergegeven.

In het hoofdvenster van SharePort Plus wordt de oorspronkelijk geregistreerde standaard naam van het USB-apparaat weergegeven in de lijst met USB-apparaten.

De naam van het USB-apparaat kan worden gewijzigd in het tabblad Algemeen in het eigenschappendialoogvenster.
Raadpleeg voor meer details over het eigenschappendialoogvenster het punt 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten.

Zelfs wanneer de naam wordt gewijzigd, verandert de standaard naam waarmee het apparaat oorspronkelijk werd geregistreerd niet. Ook heeft deze wijziging alleen een invloed op de pc waarop de naam van het apparaat werd gewijzigd en niet op andere pc's.

## 2. Automatisch een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer het wordt gedetecteerd

SharePort Plus kan automatisch een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer dit wordt gedetecteerd.
Indien u als enige een bepaald USB-apparaat gebruikt, dan kunt u de automatische verbindingsfunctie gebruiken om een verbinding te maken met het USB-apparaat zonder op Verbinden te moeten klikken in het hoofdvenster van SharePort Plus.

De automatische verbindingsfunctie kan worden ingeschakeld in het tabblad Optionele instellingen in het eigenschappendialoogvenster.
Raadpleeg voor meer details over het eigenschappendialoogvenster het punt 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten.

Als u automatisch met alle USB-apparaten een verbinding wenst te maken, selecteer dan het selectievakje Automatisch verbinding maken met gedetecteerde USB-apparaten in het optiedialoogvenster van SharePort Plus. Raadpleeg voor meer details de Optionele instellingen van SharePort Plus.

## 3. Maak automatisch opnieuw een verbinding met een USB-apparaat wanneer het op een abnormale manier wordt losgekoppeld

SharePort Plus kan automatisch opnieuw een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer de verbinding tussen het USB-apparaat en uw pc verbroken wordt door een communicatiefout.

De optie automatisch opnieuw verbinden voor USB-apparaten die abnormaal werden losgekoppeld kan worden ingeschakeld in het tabblad Optionele instellingen in het eigenschappendialoogvenster.
Raadpleeg voor meer details over het eigenschappendialoogvenster het punt 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten.

De instelling automatisch opnieuw verbinden wordt actief de volgende keer dat u het USB-apparaat aansluit.

Mogelijk werkt de functie automatisch opnieuw verbinden niet afhankelijk van de status van het USB-apparaat of de pc in de fouttoestand. In een dergelijk geval, start u de pc, het USB-apparaat en de apparaatserver opnieuw op. Deze optie dient alleen voor hersteldoeleinden in geval van fouten. Koppel het USB-apparaat a.u.b. niet opzettelijk los terwijl het verbonden is met uw pc via SharePort Plus.

## 4. Automatisch een opgegeven toepassing starten wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten

SharePort Plus kan automatisch een opgegeven toepassing starten wanneer een USB-apparaat op uw pc wordt aangesloten.
De automatische startfunctie voor toepassingen kan worden ingeschakeld door de toepassing die u wenst te gebruiken met een bepaald USB-apparaat te registreren in SharePort Plus (bijv. beeldsoftware voor een scanner, muziekbeheersoftware voor een muziekspeler, back-up software voor opslagmedia enz.). Nadat een toepassing is geregistreerd in SharePort Plus, wordt het automatisch gestart wanneer het USB-apparaat wordt aangesloten op uw pc via SharePort Plus. U moet de toepassing dus niet handmatig starten.

De automatische startfunctie voor toepassingen kan worden ingeschakeld in het tabblad Optionele instellingen in het eigenschappendialoogvenster.
Raadpleeg voor meer details over het eigenschappendialoogvenster het punt 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten.

De automatische startfunctie voor toepassingen wordt actief de volgende keer dat u het USB-apparaat aansluit.

## 5. Een USB-apparaat automatisch loskoppelen wanneer uw pc een loskoppelingsverzoek ontvangt

SharePort Plus kan een USB-apparaat automatisch loskoppelen wanneer uw pc een loskoppelingsverzoek ontvangt van iemand terwijl u niet voor uw pc zit.
Indien deze functie is uitgeschakeld moet u niet op Ja klikken in het bericht van het loskoppelingsverzoek, omdat het USB-apparaat automatisch wordt losgekoppeld na een bepaalde opgegeven tijd. Nadat het USB-apparaat is losgekoppeld, zal het recht om het apparaat te gebruiken worden doorgegeven aan de gebruiker die het loskoppelingsverzoek heeft gestuurd.

De automatische loskoppelfunctie kan worden ingeschakeld in het tabblad Optionele instellingen in het eigenschappendialoogvenster.
Raadpleeg voor meer details over het eigenschappendialoogvenster het punt 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten.

De automatische loskoppelfunctie wordt actief de volgende keer dat u het USB-apparaat aansluit.

## 6. Over het eigenschappendialoogvenster voor USB-apparaten

De bovengenoemde bedieningsinstellingen zijn beschikbaar in het eigenschappendialoogvenster van elk USB-apparaat.

Hoe u het eigenschappendialoogvenster kunt openen en gebruiken:

1. Selecteer het USB-apparaat in het hoofdvenster van SharePort Plus en klik op Eigenschappen.

2. Het tabblad Algemeen wordt weergegeven. In het tabblad Algemeen kunt u de naam van het USB-apparaat wijzigen die moet worden weergegeven in het hoofdvenster van SharePort Plus.

   Naam | Wijzig de naam van het USB-apparaat dat in het hoofdvenster van SharePort Plus moet worden weergegeven. Raadpleeg voor meer details 1. Wijzig de naam van het USB-apparaat dat in het hoofdvenster van SharePort Plus wordt weergegeven.
   Eigenschappen van de apparaatserver | Opent de webpagina van de apparaatserver. Op de webpagina zijn verschillende instellingen beschikbaar. Raadpleeg voor meer details de gebruikershandleiding.

3. Als u klikt op het tabblad Optionele instellingen, dan kunt de onderstaande instellingen configureren.

   Dit apparaat automatisch aansluiten wanneer het beschikbaar is (delen is uitgeschakeld) | Maakt automatisch een verbinding wanneer een USB-apparaat wordt gedetecteerd wanneer deze optie is ingeschakeld. Raadpleeg voor meer details 2. Automatisch een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer het wordt gedetecteerd
   Automatisch opnieuw een verbinding maken wanneer een fout optreedt | Maakt automatisch opnieuw een verbinding met het USB-apparaat wanneer het losgekoppeld wordt van de pc door een communicatiefout. Raadpleeg voor meer details 3. Automatisch opnieuw een verbinding maken met een USB-apparaat wanneer het op een abnormale manier wordt losgekoppeld.
   Start de opgegeven toepassing indien verbonden | Start automatisch een opgegeven toepassing wanneer een USB-apparaat op uw pc wordt aangesloten via SharePort Plus. Ook zal het USB-apparaat automatisch worden losgekoppeld wanneer de toepassing wordt gesloten als u Automatisch loskoppelen selecteert. Raadpleeg voor meer details 4. Automatisch een opgegeven toepassing starten wanneer een USB-apparaat wordt aangesloten.
   Automatisch loskoppelen toelaten wanneer een verzoek tot gebruik wordt ontvangen | Verbreekt automatisch de verbinding met een USB-apparaat wanneer uw pc een verzoek tot loskoppelen ontvangt van iemand. Het is mogelijk om een time-out in te stellen (in minuten) voor hoe lang het duurt tot het USB-apparaat automatisch wordt losgekoppeld nadat uw pc het verzoek tot loskoppelen heeft ontvangen. Raadpleeg voor meer details 5. Een USB-apparaat automatisch loskoppelen wanneer uw pc een loskoppelingsverzoek ontvangt.

4. Wanneer de configuratie is voltooid, klikt u op OK.

| Terug naar boven