# Provozní nastavení zařízení USB

Na této stránce naleznete informace o provozních nastaveních, která lze nakonfigurovat pro každé zařízení USB připojené k serveru zařízení.

1. Změna názvu zařízení USB zobrazeného v hlavním okně aplikace SharePort Plus

2. Automatické připojení se k zařízení USB, jakmile bude rozpoznáno

3. Automatické opětovné připojení se k zařízení USB poté, co bylo nestandardně odpojeno

4. Automatické spuštění určené aplikace po připojení zařízení USB

5. Automatické odpojení se od zařízení USB poté, co byla obdržena žádost o odpojení

6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB

## 1. Změna názvu zařízení USB zobrazeného v hlavním okně aplikace SharePort Plus

V hlavním okně aplikace SharePort Plus je výchozí, původně registrovaný název zařízení USB zobrazen v seznamu zařízení USB.

Název zařízení USB lze změnit v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Obecné.
Další informace o dialogovém okně Vlastnosti zařízení USB naleznete v části č. 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB.

Ačkoliv se název zařízení změní, výchozí, původně registrovaný název zařízení zůstane stejný. Tato změna se projeví pouze v počítači, ve kterém byl název zařízení změněn.

## 2. Automatické připojení se k zařízení USB, jakmile bude rozpoznáno

Aplikace SharePort Plus umožňuje automaticky připojit zařízení USB, jakmile bude rozpoznáno.
Jste-li jediná osoba, která dané zařízení USB používá, lze se pomocí funkce automatického připojení k zařízení USB připojit bez nutnosti klikat na tlačítko Připojit v hlavním okně aplikace SharePort Plus.

Funkci automatického připojení lze povolit v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Volitelná nastavení.
Další informace o dialogovém okně Vlastnosti zařízení USB naleznete v části č. 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB.

Chcete-li se ke všem zařízením USB připojovat automaticky, v dialogovém okně Možnosti aplikace SharePort Plus zaškrtněte pole Automaticky připojit nově rozpoznaná zařízení USB. Další informace naleznete v části Volitelná nastavení aplikace SharePort Plus.

## 3. Automatické opětovné připojení se k zařízení USB poté, co bylo nestandardně odpojeno

Aplikace SharePort Plus umožňuje automaticky opětovně připojovat zařízení USB v případě, že došlo k přerušení připojení k tomuto zařízení z důvodu chyby v komunikaci.

Možnost automatického připojení zařízení USB, která byla nestandardně odpojena, lze povolit v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Volitelná nastavení.
Další informace o dialogovém okně Vlastnosti zařízení USB naleznete v části č. 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB.

Nastavení automatického připojení začne fungovat při dalším připojení se k zařízení USB.

Funkce automatického připojení nemusí fungovat správně z důvodu stavu zařízení USB nebo počítače v době, kdy k chybě došlo. V takovém případě restartujte počítač, zařízení USB a server zařízení. Tato možnost slouží pouze pro obnovu v případě chyby. Jste-li k zařízení připojeni pomocí aplikace SharePort Plus, v žádném případě jej záměrně neodpojujte.

## 4. Automatické spuštění určené aplikace po připojení zařízení USB

Aplikace SharePort Plus po připojení zařízení USB umožňuje automaticky spustit určenou aplikaci.
Chcete-li automatické spuštění aplikace používat, je třeba v aplikaci SharePort Plus zaregistrovat aplikaci, která má být po připojení se k danému zařízení USB spuštěna (např. software pro zpracování obrazu pro skener, software pro správu hudby pro hudební přehrávač, software pro zálohování pro úložiště apod.). Jakmile je aplikace zaregistrována v aplikaci SharePort Plus, po připojení se k zařízení USB prostřednictvím aplikace SharePort Plus dojde k jejímu automatickému spuštění. Tuto aplikaci již tak nebudete muset spouštět ručně.

Funkci automatického spuštění aplikace lze povolit v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Volitelná nastavení.
Další informace o dialogovém okně Vlastnosti zařízení USB naleznete v části č. 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB.

Funkce automatického spuštění aplikace začne fungovat při dalším připojení se k zařízení USB.

## 5. Automatické odpojení se od zařízení USB poté, co byla obdržena žádost o odpojení

Aplikace SharePort Plus umožňuje automatické odpojení se od zařízení USB poté, co byla obdržena žádost o odpojení, v případě, že nejste u počítače.
Je-li tato možnost povolena, nebude třeba v žádosti o odpojení klikat na možnost Ano a zařízení USB bude odpojeno automaticky po uplynutí zadané doby. Po automatickém odpojení zařízení USB budou práva k jeho užívání automaticky přenesena na uživatele, který žádost zaslal.

Funkci automatického odpojení lze povolit v dialogovém okně Vlastnosti na kartě Volitelná nastavení.
Další informace o dialogovém okně Vlastnosti zařízení USB naleznete v části č. 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB.

Nastavení automatického odpojení začne fungovat při dalším připojení se k zařízení USB.

## 6. Dialogové okno Vlastnosti zařízení USB

Výše zmíněná nastavení jsou dostupná v dialogovém okně Vlastnosti každého zařízení USB.

Otevření a používání dialogového okna Vlastnosti:

1. V hlavním okně aplikace SharePort Plus vyberte zařízení USB a klikněte na tlačítko Vlastnosti.

2. Zobrazí se karta Obecné. Na kartě Obecné lze změnit název zařízení USB, který se zobrazí v hlavním okně aplikace SharePort Plus.

   Název | Slouží k změně názvu zařízení USB, který se zobrazí v hlavním okně aplikace SharePort Plus. Další informace naleznete v části č. 1 Změna názvu zařízení USB zobrazeného v hlavním okně aplikace SharePort Plus.
   Vlastnosti serveru zařízení | Slouží k otevření webové stránky serveru zařízení. Na této stránce jsou dostupná různá nastavení. Další informace naleznete v uživatelské příručce.

3. Kliknutím na kartu Volitelná nastavení lze nakonfigurovat níže uvedená nastavení.

   A&utomatické připojení zařízení, pokud je dostupné (sdílení je zakázáno). | Slouží k automatickému připojení se k zařízení USB, jakmile bude rozpoznáno. Další informace naleznete v části č. 2 Automatické připojení se k zařízení USB, jakmile bude rozpoznáno.
   Automatické opětovné připojení poté, co došlo k chybě | Slouží k automatickému opětovnému připojení se k zařízení USB, pokud došlo k jeho odpojení od počítače z důvodu chyby v komunikaci. Další informace naleznete v části č. 3 Automatické opětovné připojení se k zařízení USB poté, co bylo nestandardně odpojeno.
   Po připojení spustit vybranou aplikaci | Slouží k automatickému spuštění vybrané aplikace po připojení se k zařízení USB prostřednictvím aplikace SharePort Plus. Pokud rovněž zaškrtnete pole Po ukončení aplikace automaticky odpojit, bude zařízení USB po ukončení aplikace automaticky odpojeno. Další informace naleznete v části č. 4 Automatické spuštění určené aplikace po připojení zařízení USB.
   Povolení automatického odpojení po přijetí žádosti o odpojení | Slouží k automatickému odpojení se od zařízení USB po přijetí žádosti o odpojení. Můžete nastavit časový limit (v minutách), po jehož uplynutí od přijetí žádosti o odpojení bude zařízení USB automaticky odpojeno. Další informace naleznete v části č. 5 Automatické odpojení se od zařízení USB poté, co byla obdržena žádost o odpojení.

4. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko OK.

| Nahoru