# 프린트 사용 방법

이 페이지는 SharePort Plus를 사용하여 장치서버에 연결하여 USB프린터(또는 인쇄 기능이 있는 USB장치)의 사용법을 설명 합니다.

SharePort Plus가 장치 서버에 연결되었다면 프린트 작업을 탐지하여 자동연결하거나 프린터의 연결을 해제하는 기능이 있습니다.

연결 버튼을 누를 필요가 없습니다. 인쇄 작업을 하기 전 SharePort Plus 메인창

프린트 자동연결 기능은 인쇄 기능이 있는 일부 USB장치에서는 동작되지 않을 수도 있습니다. 이러한 경우 SharePort Plus에서 연결/연결해제 버튼을 클릭하여 수동으로 연결/연결해제 합니다. 프린트 자동연결 기능을 사용하려면 SharePort Plus가 실행중이여야 합니다. 인쇄 작업을 하기전 SharePort Plus를 실행시켜 주시기 바랍니다. 인쇄가 잦을 경우, PC 부팅 시 SharePort Plus를 자동으로 시작하도록 설정 하는 것이 좋습니다.

SharePort Plus에서 새로운 프린터 발견 시 아래 팝업 메시지의 프린트 자동 연결 설정을 하였다면 자동으로 구성 되기 때문에 다음 설정은 하지 않으셔도 됩니다.

프린터 자동 연결 기능 방법

1. SharePort Plus 메인 창에서 프린터를 선택하고 등록 버튼을 누릅니다. 등록정보가 표시 되었을 때 옵션 설정을 클릭 하십시요.

2. 자동 연결 활성화 체크 후 인쇄시에만 자동 연결 선택 후 확인을 누릅니다.

   자동 연결 활성화 | 자동 연결 기능 활성화 선택 시 다음 옵션 한가지를 선택해야 합니다.
   이 장치는 그것이 이용 가능 할때 자동 연결 됩니다. | USB장치가 검색되면 자동으로 연결 됩니다.
   인쇄시에만 자동 연결 | 자동으로 USB장치를 연결하고 인쇄 작업이 끝난 후 연결을 해제 합니다. 연결/연결해제에 동작에 대한 걱정 없이 인쇄를 이용 할 수 있습니다.

   PC의 SharePort Plus를 통해 연결된 PC나 USB장치에 USB 장치 드라이버가 설치되어 있지 않다면 다음과 같은 창이 표시 됩니다. 시 스템에 USB 장치드라이버가 설치되어 있어야 인쇄 설정 시에만 자동으로 연결이 가능 합니다. 자동 연결 활성화를 체크하여 인쇄시에만 자동 연결 선택 후 구성 버튼을 클릭하여 USB장치 드라이버를 설치합니다. 드라이버가 설치되면 두번 째 단계가 표시됩니다. 프린트 자동 연결 기능을 활성화하는 동안 마지막 부분이 완전히 인쇄되지 않은 경우 프린터 모니터링 창을 열어 확인 버튼을 클릭 합니다. 인쇄 작업 필드를 보낸 후 끊기기 전 시간 간격을 연장 합니다

프린터 자동 연결 기능을 활성화 되었습니다.

1단계에서 선택한 모든 작업이 프린터에서 자동으로 출력 됩니다.

프린트 작업 후 일부 프린터에서는 프린터 상태를 나타내는 작업창에 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.이러한 경우 인쇄에는 아무런 영향이 없으며 수동으로 프린터 상태 작업창을 닫을 수 있습니다.

| 맨 위로 이동